
**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Nr. TS\_1501.014 v1**

**Mērlente diametra noteikšanai**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Apraksts** | **Minimāla tehniskā prasība** | **Piedāvātā produkta konkrētais tehniskais apraksts** | **Avots[[1]](#footnote-1)** | **Piezīmes** |
| **1.** | **Vispārīgā informācija** |  |  |  |  |
| 1.1. | Ražotājs (nosaukums, atrašanās vieta). | Norādīt informāciju |  |  |  |
| 1.2. | 1501.014 Mērlente diametra noteikšanai[[2]](#footnote-2) | Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu |  |  |  |
| 1.3. | Oriģinālā lietošanas instrukcija | LV vai EN vai RU |  |  |  |
| 1.4. | Ir iesniegts mērinstrumenta attēls, kurš atbilst sekojošām prasībām:   * ".jpg" vai ".jpeg" formātā; * izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix; * ir iespēja redzēt visu mērinstrumentu un izlasīt visus uzrakstus uz tā; * attēls nav papildināts ar reklāmu. | Atbilst |  |  |  |
| 1.5. | Teh. izvērtēšanai parauga piegāde laiks (pēc pieprasījuma) | 15 dienas |  |  |  |
| **2.** | **Tehniskā informācija** |  |  |  |  |
| 2.1. | Skala lentas augšpusē apkārtmērs | Atbilst |  |  |  |
| 2.2. | Skala lentas apakšā diametrs | Atbilst |  |  |  |
| 2.3. | Gabarītu izmērs | ≤ (100x100x30) mm |  |  |  |
| 2.4. | Svars | ≤ 0.2 kg |  |  |  |
| **3.** | **Mērīšanas informācija** |  |  |  |  |
| 3.1. | Mērīšana apkārtmēram no | 0.001 m |  |  |  |
| 3.2. | Mērīšana apkārtmēram līdz | 2.000 m |  |  |  |
| 3.3. | Mērīšanas precizitāte apkārtmēram | ±1mm |  |  |  |
| **4.** | **Vides nosacījumi** |  |  |  |  |
| 4.1. | Darba temperatūras robežas | -5 ºC līdz +40 ºC |  |  |  |

Attēlam ir informatīvs raksturs



Attēlam ir informatīvs raksturs

1. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse) [↑](#footnote-ref-1)
2. AS “Sadales tīkls” materiālu kategorijas nosaukums un numurs [↑](#footnote-ref-2)