TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Nr. TS 1501.016 v1

**Bīdmērs ar digitālu skalu**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Apraksts** | **Minimāla tehniskā prasība** | **Piedāvātā produkta konkrētais tehniskais apraksts** | **Avots[[1]](#footnote-1)** | **Piezīmes** |
|  | **Vispārīgā informācija** |  |  |  |  |
|  | Ražotājs (nosaukums, atrašanās vieta). | Norādīt informāciju  |  |  |  |
|  | 1501.016 Bīdmērs ar digitālu skalu[[2]](#footnote-2) | Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu |  |  |  |
|  | Parauga piegādes laiks tehniskajai izvērtēšanai (pēc pieprasījuma), darba dienas | 15 darba dienas |  |  |  |
|  | **Dokumentācija** |  |  |  |  |
|  | Iesniegts preces attēls, kurš atbilst sekojošām prasībām: * ".jpg" vai “.jpeg” formātā;
* izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix;
* ir iespēja redzēt visu produktu un izlasīt visus uzrakstus uz tā;
* attēls nav papildināts ar reklāmu.
 | Ir |  |  |  |
|  | Oriģinālā lietošanas instrukcija sekojošās valodās | LV vai EN vai RU |  |  |  |
|  | **Galvenās tehniskās prasības** |   |  |  |  |
|  | Ierīcei jāspēj nomērīt ārēajais diametrs | Atbilst |  |  |  |
|  | Ierīcei jāspēj nomērīt iekšējais diametrs | Atbilst |  |  |  |
|  | Ierīcei ir bīdlineāls dziļuma mērīšanai | Atbilst |  |  |  |
|  | Mērīšanas diapazons no 0 līdz 150 mm atbilstoši DIN 862 | Atbilst |  |  |  |
|  | Displejs digitāls | Atbilst |  |  |  |
|  | Mērīšanas sviras garums 40-50mm  | Atbilst |  |  |  |
|  | Displeja izšķirtspēja 0.01mm | Atbilst |  |  |  |
|  | Bīdmēra precizitāte atbilst DIN 862 standartam | Atbilst |  |  |  |
|  | Precizitāte diapazonā no 0 līdz 100mm ±0.02mm | Atbilst |  |  |  |
|  | Mērvienības metriskās. | Atbilst |  |  |  |
|  | Enerģijas taupīšanas režīms ar automātisko izslēgšanos. | Atbilst |  |  |  |
|  | Bīdmērs izgatavots no nerūsējošā tērauda materiāla. | Atbilst |  |  |  |
|  | **Vides nosacījumi** |  |  |  |  |
|  | Minimāla darba temperatūra | ≤ 5ºC |  |  |  |
|  | Maksimāla darba temperatūra | ≥ +40ºC |  |  |  |
|  | **Obligātā komplektācija** |  |  |  |  |
|  | Transportēšanas soma plastmasas vai tēraudloksnes atverams futlāris ar iekšējo triecienslāpējošo pārklājumu. | Atbilst |  |  |  |
|  | Darbībai nepieciešamās baterijas | Atbilst |  |  |  |
|  | Obligātā komplektācija ir saderīgai ar mēraparātu | Atbilst |  |  |  |

**Attēlam ir informatīvs raksturs**



1. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse) [↑](#footnote-ref-1)
2. AS “Sadales tīkls” materiālu kategorijas nosaukums un numurs [↑](#footnote-ref-2)