**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Nr. TS\_1503.010 v1**

**Mērknaibles 0,4kV ar teleskopisko kātu**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Apraksts** | **Minimāla tehniskā prasība** | **Piedāvātā produkta konkrētais tehniskais apraksts** | **Avots[[1]](#footnote-1)** | **Piezīmes** |
| **1.** | **Obligātas prasības** |  |  |  |  |
| **1.1.** | **Vispārīgā informācija** |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Ražotājs (nosaukums, atrašanās vieta). | Norādīt informāciju |  |  |  |
| 1.1.2. | 1503.010 Mērknaibles 0,4kV ar teleskopisko kātu [[2]](#footnote-2) | Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu |  |  |  |
| 1.1.3. | Oriģinālā lietošanas instrukcija | LV vai EN vai RU |  |  |  |
| 1.1.4. | Jābūt pieejams mērinstrumenta attēls vai paraugs  Mērinstrumenta attēlam jābūt:   * ".jpg" formātā; * izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix; * ir iespēja redzēt visu mērinstrumentu un izlasīt visus uzrakstus uz tā;   attēls nav papildināts ar reklāmu. | Atbilst |  |  |  |
| 1.1.5. | Tehniskajai izvērtēšanai parauga piegādes laiks (pēc pieprasījuma) | 15 darba dienas |  |  |  |
| **1.2.** | **Tehniskā informācija** |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Displejs: | Ciparu indikācija |  |  |  |
| 1.2.2. | Gabarītu izmērs | ≤ (50x20x15) cm |  |  |  |
| 1.2.3. | Teleskopiska kāta garums | no 6m līdz 8m |  |  |  |
| 1.2.4. | Teleskopiskajam kārtam jābūt no izolējoša materiāla un jāiztur paaugstināto spriegumu 1 min. laikā | 3 kV |  |  |  |
| 1.2.5. | Bezkontaktu mērījuma nolasīšana | Ir |  |  |  |
| **1.3.** | **Mērīšanas informācija** |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Strāvas mērīšanas funkcija- jābūt iespējai nomērīt 10A ar precizitāti | ≤ ±1A |  |  |  |
| 1.3.2. | Strāvas mērīšanas funkcija- jābūt iespējai nomērīt 200A ar precizitāti | ≤ ±10A |  |  |  |
| **1.4.** | **Vides nosacījumi** |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Minimāla darba temperatūra | ≤ 0ºC |  |  |  |
| 1.4.2. | Maksimāla darba temperatūra | ≥ +40ºC |  |  |  |
| **1.5.** | **Komplektācija** |  |  |  |  |
| 1.5.1. | Transportēšanas soma | Ir |  |  |  |
| 1.5.2. | Barošanas avots | Standarta izmēra baterijas vai Akumulatorbaterija ar lādētāju |  |  |  |
| **2.** | **Neobligātās prasības** |  |  |  |  |
| 2.1. | True rms | Ir |  |  |  |
| 2.2. | Automātiska izslēgšana | Ir |  |  |  |
| 2.3. | Aizsardzības klase | IP54 |  |  |  |
| 2.4. | Minimāla darba temperatūra | ≤ -10ºC |  |  |  |
| 2.5. | Maksimāla darba temperatūra | ≥ +50ºC |  |  |  |

Attēlam ir informatīvs raksturs



1. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse) [↑](#footnote-ref-1)
2. AS “Sadales tīkls” materiālu kategorijas nosaukums un numurs [↑](#footnote-ref-2)