TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Nr. TS 1503.021 v1

**Regulējama slodzes pretestība**

| **Nr. p.k.** | **Apraksts** | **Minimālā tehniskā prasība[[1]](#footnote-1)** | **Piedāvātās preces konkrētais tehniskais apraksts** | **Avots[[2]](#footnote-2)** | **Piezīmes** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Vispārīgā informācija** |  |  |  |  |
|  | Ražotājs (materiāla ražotāja nosaukums un ražotājvalsts) | Norādīt informāciju  |  |  |  |
|  | 1503.021 Slodzes pretestība 0,23kV regulējama, elektrotīkla slogošanai[[3]](#footnote-3) | Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu[[4]](#footnote-4) |  |  |  |
|  | Parauga piegādes laiks tehniskajai izvērtēšanai (pēc pieprasījuma), darba dienas | Norādīt |  |  |  |
|  | **Dokumentācija** |  |  |  |  |
|  | Iesniegts preces attēls, kurš atbilst sekojošām prasībām: * ".jpg" vai “.jpeg” formātā;
* izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix;
* ir iespēja redzēt visu produktu un izlasīt visus uzrakstus uz tā;
* attēls nav papildināts ar reklāmu.
 | Ir |  |  |  |
|  | Oriģinālā lietošanas instrukcija sekojošās valodās | LV vai EN |  |  |  |
|  | **Standarti** |  |  |  |  |
|  | Prece apzīmēta ar "CE" zīmi ("Conformité Européen")  | Atbilst |  |  |  |
|  | **Galvenās tehniskās prasības** |   |  |  |  |
|  | Ierīcei jāspēj nodrošināt mainīgu aktīvo slodzi no 0 - 6kW ar soli < 1kW pie 230V sprieguma 50Hz. | Atbilst |  |  |  |
|  | Ierīcei jābūt iebūvētam dzesētājam. | Atbilst |  |  |  |
|  | Ierīcē jāspēj nomērīt caur slodzes pretestību plūstošā strāva. | Atbilst |  |  |  |
|  | Ierīcei jāspēj nomērīt slodzes pretestībai pieslēgto spriegumu. | Atbilst |  |  |  |
|  | Ierīces svars nedrīkst pārsniegt 10 kg. | Atbilst |  |  |  |
|  | Ierīces gabarītiem jābūt  <500 x 250 x 450. | Atbilst |  |  |  |
|  | Nepārtrauktas darbības laiks >30min ar slodzi 6 kW vai lielāku | Atbilst |  |  |  |
|  | Mērījuma vadi divpolu marķēti (fāze, neitrāle).  | Atbilst |  |  |  |
|  | **Vides nosacījumi** |  |  |  |  |
|  | Minimāla darba temperatūra | ≤ 5ºC |  |  |  |
|  | Maksimāla darba temperatūra | ≥ +40ºC |  |  |  |
|  | **Obligātā komplektācija** |  |  |  |  |
|  | Transportēšana plastmasas vai tēraudloksnes atverams korpuss. | Atbilst |  |  |  |
|  | Iekārtai jābūt nokomplektētai ar pieslēguma vadiem mērījumu veikšanai. | Atbilst |  |  |  |
|  | Pieslēguma vadiem mērījumu veikšanai, jābūt saderīgiema ar iekārtu. Papildus komplektāciju veic iekārtas piegādātājs. (Vadu iespējamais konstruktīvais risnājums dots specifikācijas pielikumā foto) | Atbilst |  |  |  |
|  | Obligātā komplektācija ir saderīgai ar mēraparātu | Atbilst |  |  |  |

**Attēlam ir informatīvs raksturs**



1. Ja norādīta vērtība, piedāvājums var būt ar norādīto vērtību vai augstāku (labāku). Ja pie vērtības norādīts simbols ">, <" vai "≥, ≤", piedāvājuma konkrētai vērtībai jābūt, ievērojot simbola nozīmi, ja norādīts vērtību diapazons "–", jānodrošina, lai piedāvājums nosedz visu prasīto vērtību diapazonu, taču tas var pārsniegt mazāko un/vai lielāko norādītā diapazona vērtību, ja norādīta vērtību robeža "÷", jānodrošina, lai piedāvājums atbilstu kādai no vērtību robežās esošai vērtībai, nepārsniedzot zemāko vai augstāko norādītā diapazona vērtību. [↑](#footnote-ref-1)
2. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse) [↑](#footnote-ref-2)
3. AS “Sadales tīkls” materiālu kategorijas nosaukums un numurs [↑](#footnote-ref-3)
4. Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu (modeļa nosaukums/reference/cods [↑](#footnote-ref-4)