**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA TS\_1507.004 v1**

**Reflektometrs portatīvais**

| **Nr.** | **Apraksts** | **Minimāla tehniskā prasība** | **Piedāvātā produkta konkrētais tehniskais apraksts** | **Avots[[1]](#footnote-1)** | **Piezīmes** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Vispārīgā informācija** |  |  |  |  |
| 1.1. | Ražotājs (nosaukums, atrašanās vieta). | Norādīt informāciju |  |  |  |
| 1.2. | 1507.004 Reflektometrs portatīvais[[2]](#footnote-2) | Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu |  |  |  |
| 1.3. | Oriģinālā lietošanas instrukcija | LV vai EN vai RU |  |  |  |
| 1.4. | Jābūt pieejams mērinstrumenta attēls vai paraugs  Mērinstrumenta attēlam jābūt:   * ".jpg" formātā; * izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix; * ir iespēja redzēt visu mērinstrumentu un izlasīt visus uzrakstus uz tā; * attēls nav papildināts ar reklāmu. | Atbilst |  |  |  |
| 1.5. | Teh. izvērtēšanai parauga piegādes laiks (pēc pieprasījuma) | 15 darba dienas |  |  |  |
| **2.** | **Tehniskā informācija** |  |  |  |  |
| 2.1. | Displejs | Ciparu indikācija ar apgaismojumu |  |  |  |
| 2.2. | Displeja izšķirtspēja | ≥ 256 x 128ppi |  |  |  |
| 2.2. | Gabarītu izmērs: | ≤ (25x15x10) cm |  |  |  |
| 2.3. | Barošana | Baterijas vai akumulators |  |  |  |
| 2.4 | Svars | ≤ 0.75 kg. |  |  |  |
| **3.** | **Mērīšanas informācija** |  |  |  |  |
| 3.1 | Mērīšanas diapazoni (m) | Līdz 5000m, vismaz 6 diapazoni |  |  |  |
| 3.2 | Mērīšanas kļūda | ≤ 1% no diapazona |  |  |  |
| 3.3. | Ieejas pretestība | ≤100 Ω (25 Ω, 50 Ω, 75Ω un 100 Ω) |  |  |  |
| 3.4. | Izejas impulsa amplitūda | 5V atvērtā ķēdē |  |  |  |
| 3.5. | Ātruma faktors | mainīgs no 0.2 līdz 0.99 solī pa 0.01 |  |  |  |
| 3.6. | Hold funkcija reflektogrammai | Ir |  |  |  |
| 3.7. | Iespēja reflektogrammai izmantot divus kursorus attāluma mērīšanai starp tiem | Ir |  |  |  |
| **4.** | **Vides nosacījumi** |  |  |  |  |
| 4.1. | Minimāla darba temperatūra | ≤ -15 ºC |  |  |  |
| 4.2. | Maksimāla darba temperatūra | ≥ +30 ºC |  |  |  |
| 4.3. | Aizsardzības klase | IP54 |  |  |  |
| **5.** | **Obligātā komplektācija** |  |  |  |  |
| 5.1 | Transportēšanas soma | Cieta |  |  |  |
| 5.2. | Obligātajai komplektācijai jābūt saderīgai ar mēraparātu | Ir |  |  |  |
| 5.3. | Reflektometram jābūt nokomplektētam ar mērīšanas vadiem un spailēm | Ir |  |  |  |
| 5.4. | Akumulators vai baterija | Ir |  |  |  |

**Attēlam ir informatīvs raksturs**



1. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse) [↑](#footnote-ref-1)
2. AS “Sadales tīkls” materiālu kategorijas nosaukums un numurs [↑](#footnote-ref-2)