TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Nr. TS\_1516.010 v1

Termogrāfijas kamera zemas izšķirtspējas (līdz 160x120ppi)

| **Nr.** | **Apraksts** | **Minimāla tehniskā prasība** | **Piedāvātā produkta konkrētais tehniskais apraksts** | **Avots[[1]](#footnote-1)** | **Piezīmes** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Obligātās prasības**  |  |  |  |  |
| **1.1.** | **Vispārīgā informācija** |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Ražotājs (nosaukums, atrašanās vieta). | Norādīt informāciju |  |  |  |
| 1.1.2. | 1516.010 Termogrāfijas kamera zemas izšķirtspējas (līdz 160x120ppi) [[2]](#footnote-2) | Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu |  |  |  |
| 1.1.3. | Tehniskajai izvērtēšanai parauga piegāde laiks (pēc pieprasījuma) | 15 darba dienas |  |  |  |
| **1.2.** | **Dokumentācija** |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Oriģinālā lietošanas instrukcija | LV vai EN vai RU |  |  |  |
| 1.2.2. | Ir iesniegts mērinstrumenta attēls, kurš atbilst sekojošām prasībām: * ".jpg" vai ".jpeg" formātā;
* izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix;
* ir iespēja redzēt visu mērinstrumentu un izlasīt visus uzrakstus uz tā;
* attēls nav papildināts ar reklāmu.
 | Atbilst |  |  |  |
| **1.3.** | **Tehniskā informācija** |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Infrasarkanas matricas izšķirtspēja vismaz | 80x60 ppi  |  |  |  |
| 1.3.2. | Krāsu paletes | Iron, Rainbow, Gray |  |  |  |
| 1.3.3. | Krāsu displejs | 320 × 240  |  |  |  |
| 1.3.4. | Atmiņa, termisko attēlu uzglabāšanai  | 250 attēli  |  |  |  |
| 1.3.5. | Vizuālās bildes (digitālā fotoaparāta funkcija) | Ir |  |  |  |
| 1.3.6. | Zibspuldze (vai analogs) | Ir |  |  |  |
| 1.3.7. | Fotoaparāta matricas izšķirtspēja | 640x480 |  |  |  |
| 1.3.8. | Gabarītu izmērs | ≤ (15x10x4) cm |  |  |  |
| **1.4.** | **Mērīšanas informācija** |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Temperatūras mērīšanas diapazons |  -10.0°C ÷ +150°C |  |  |  |
| 1.4.2. | Termiskā jūtība  | <0.05°C @ 30°C |  |  |  |
| 1.4.3. | Mērīšanas metode |  Spot (center) |  |  |  |
| 1.4.4. | Temperatūras mērīšanas precizitāte | ± (2°C) |  |  |  |
| 1.4.5. | Emisijas koeficienta izvēle  | Ir  |  |  |  |
| **1.5.** | **Vides nosacījumi** |  |  |  |  |
| 1.5.1. | Minimālā darba temperatūra | ≤ 0 ºC |  |  |  |
| 1.5.2. | Maksimālā darba temperatūra | ≥ +40 ºC |  |  |  |
| **1.6.** | **Obligātā komplektācija** |  |  |  |  |
| 1.6.1. | Transportēšanas soma | Ir |  |  |  |
| 1.6.2. | Baterijas  | Ir |  |  |  |
| 1.6.3. | Programmatūra atskaišu noformēšanai | Ir |  |  |  |
| **1.7.** | **Neobligātās prasības** |  |  |  |  |
| 1.7.1. | Automātiska izslēgšana | Ir |  |  |  |
| 1.7.2. | Aizsardzības klase | IP54 |  |  |  |
| 1.7.3. | Minimāla darba temperatūra | ≤- 10ºC |  |  |  |
| 1.7.4. | Maksimāla darba temperatūra | ≥ +50ºC |  |  |  |

Attēlam ir informatīvs raksturs

 

1. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse) [↑](#footnote-ref-1)
2. AS “Sadales tīkls” materiālu kategorijas nosaukums un numurs [↑](#footnote-ref-2)