TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Nr. TS 1516.023 v1

Temperatūras un mitruma devējs, stacionārais

| **Nr.** | **Apraksts** | **Minimāla tehniskā prasība** | **Piedāvātā produkta konkrētais tehniskais apraksts** | **Avots[[1]](#footnote-1)** | **Piezīmes** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Vispārīgā informācija** |   |  |  |  |
| 1.1. | Ražotājs (nosaukums, atrašanās vieta). | Norādīt informāciju |  |  |  |
| 1.3. | 1516.023 Temperatūras un mitruma devējs, stacionārais[[2]](#footnote-2) | Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu |  |  |  |
| 1.4. | Parauga piegādes laiks tehniskajai izvērtēšanai (pēc pieprasījuma), darba dienas | 15 dienas |  |  |  |
| **2.** | **Dokumentācija** |  |  |  |  |
| 2.1. | Oriģinālā lietošanas instrukcija | LV vai EN vai RU |  |  |  |
| 2.2. | Ir iesniegts preces attēls, kurš atbilst sekojošām prasībām: * ".jpg" vai “.jpeg” formātā;
* izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix;
* ir iespēja redzēt visu produktu un izlasīt visus uzrakstus uz tā;
* attēls nav papildināts ar reklāmu.
 | Atbilst |  |  |  |
| **3.** | **Tehniskā informācija** |   |  |  |  |
| 3.1 | Izpildījuma veids | stiprinās uz sienu |  |  |  |
| 3.2 | Aizsardzība | IP54 |  |  |  |
| 3.3 | Barošanas avoti | 12/24 VDC  |  |  |  |
| 3.4 | Izejas | 0-20mA vai 4-20mA+ vai 0-5mA vai +-20mA vai +-5ma |  |  |  |
| 3.5 | Ārējais barošanas avots  | Input 100-240VACOutput 12/24 VDC |  |  |  |
| **4** | **Mērīšanas informācija** |   |  |  |  |
| 4.1 | Temperatūras mērīšanas diapazons  | no -10 līdz +50 °C |  |  |  |
| 4.2 | Temperatūras precizitāte | +-1% |  |  |  |
| 4.3 | Temperatūras izšķirtspēja | 0.1 °C |  |  |  |
| 4.4 | Mitruma mērīšanas diapazons | 0-100%RH |  |  |  |
| 4.5 | Mitruma precizitāte |  +-5%RH |  |  |  |
| 4.6 | Mitruma izšķirtspēja | 0.1%RH |  |  |  |

Attēlam ir informatīvs raksturs

1. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse) [↑](#footnote-ref-1)
2. AS “Sadales tīkls” materiālu kategorijas nosaukums un numurs [↑](#footnote-ref-2)