TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Nr. TS 1516.029 v1

Digitālais līmeņrādis ar lāzeri, 0.6 m

| **Nr.** | **Apraksts** | **Minimālā tehniskā prasība** | **Piedāvātās preces konkrētais tehniskais apraksts** | **Avots[[1]](#footnote-1)** | **Piezīmes** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vispārīgā informācija** |  |  |  |
|  | Ražotājs (nosaukums, ražotnes atrašanās vieta). | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | 1516.029 Līmeņrādis digitālais ar lāzeri 0.6m [[2]](#footnote-2) | Tipa apzīmējums [[3]](#footnote-3) |  |  |  |
|  | Parauga piegādes laiks tehniskajai izvērtēšanai (pēc pieprasījuma), darba dienas | ≤15 |  |  |  |
| **Dokumentācija** |  |  |  |
|  | Iesniegts preces attēls, kurš atbilst sekojošām prasībām: * ".jpg" vai “.jpeg” formātā;
* izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix;
* ir iespēja redzēt visu preci un izlasīt visus uzrakstus, marķējumus uz tā;
* attēls nav papildināts ar reklāmu.
 | Atbilst |  |  |  |
| **Vides nosacījumi** |  |  |  |
|  | Minimālā darba temperatūra | ≤ 0ºC |  |  |  |
|  | Maksimālā darba temperatūra | ≥ +40ºC |  |  |  |
| **Tehniskā informācija** |  |  |  |
|  | Līmeņrāža garums | 0.6 m |  |  |  |
|  | Iebūvēts punkta lāzers | Atbilst |  |  |  |
|  | Punkta lāzera darbības diapazons | ≥ 25m |  |  |  |
|  | Mērīšanas precizitāte | ±0.5 mm/1m |  |  |  |
|  | Displejs digitāls | Atbilst |  |  |  |
|  | Barošana no standarta izmēra baterijām (bateriju izmēri atbilstoši standarta prasībām EN60086) | Atbilst |  |  |  |
|  | Enerģijas taupīšanas režīms ar automātisko izslēgšanos | Atbilst |  |  |  |
|  | Mērījumu fiksēšanas funkcija (Hold) | Atbilst  |  |  |  |
|  | Alumīnija sakausējuma korpuss | Atbilst |  |  |  |
|  | Korpusā iestrādāta vertikālā un horizontālā kapsula | Atbilst |  |  |  |
|  | Kontaktvirsmas | Magnētiskas |  |  |  |
|  | Ūdens un putekļu aizsardzības klase, IP 54 vai augstāka  | Atbilst |  |  |  |
|  | **Obligātā komplektācija** |  |  |  |  |
|  | Darbībai nepieciešamās baterijas | Atbilst |  |  |  |
|  | Transportēšanas soma | Atbilst |  |  |  |
|  | Obligātā komplektācija ir saderīga ar mēraparātu | Atbilst  |  |  |  |

Attēlam ir informatīvs raksturs



1. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse) [↑](#footnote-ref-1)
2. AS “Sadales tīkls” materiālu kategorijas nosaukums un numurs [↑](#footnote-ref-2)
3. Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu (modeļa nosaukums) [↑](#footnote-ref-3)