TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Nr. TS 1601.002 v1

Trimmeris, krūmgriezis (ar iekšdedzes dzinēju)

| **Nr.** | **Apraksts** | **Minimālā tehniskā prasība** | **Piedāvātās preces konkrētais tehniskais apraksts** | **Avots[[1]](#footnote-1)** | **Piezīmes** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Vispārīgā informācija** |  |  |  |  |
|  | Ražotājs (nosaukums, atrašanās vieta) | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | 1601.002 Trimmeris, krūmgriezis (ar iekšdedzes dzinēju) [[2]](#footnote-2) | Tipa apzīmējums [[3]](#footnote-3) |  |  |  |
|  | Preces marķēšanai pielietotais EAN kods, ja precei tāds ir piešķirts | Norādīt vērtību |  |  |  |
|  | Norādīt vai, izmantojot EAN kodu, ražotājs piedāvā iespēju saņemt digitālu tehnisko informāciju par preci (tips, ražotājs, tehniskie parametri, lietošanas instrukcija u.c.) | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | Parauga piegādes laiks tehniskajai izvērtēšanai (pēc pieprasījuma), darba dienas | Norādīt vērtību |  |  |  |
|  | **Standarti** |  |  |  |  |
|  | CE zīme atbilstoši direktīvai 2006/42 EK par mašīnām | Atbilst |  |  |  |
|  | CE zīme atbilstoši direktīvai 2014/30 EK par elektromagnētisko saderību | Atbilst |  |  |  |
|  | CE zīme atbilstoši direktīvai 2000/14 EK par trokšņu emisiju vidē no iekārtām, kuras tiek lietotas ārpus telpām | Atbilst |  |  |  |
|  | **Dokumentācija** |  |  |  |  |
|  | Pielikumā, kā atsevišķs fails iesniegts preces attēls, kurš atbilst sekojošām prasībām:   * ".jpg" vai “.jpeg” formātā; * izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix; * ir iespēja redzēt visu produktu un izlasīt visus uzrakstus uz tā; * attēls nav papildināts ar reklāmu. | Atbilst |  |  |  |
|  | Oriģinālā lietošanas instrukcija sekojošā valodā | LV |  |  |  |
|  | **Tehniskā informācija** |  |  |  |  |
|  | Cilindra tilpums 44 – 45,7 cm³ | Norādīt vērtību |  |  |  |
|  | Izejas jauda ≥2.1 kW | Norādīt vērtību |  |  |  |
|  | Svars (griešanas aprīkojuma un tukšu degvielas tvertni) ≤ 8,9 kg | Norādīt vērtību |  |  |  |
|  | Trokšņa līmenis ≤ 117 dB(A) | Norādīt vērtību |  |  |  |
|  | Vibrācija uz rokturiem ≤ 3,8 m/s² | Norādīt vērtību |  |  |  |
|  | Regulējami rokturi | Atbilst |  |  |  |
|  | **Komplektācija** |  |  |  |  |
|  | Uzkabe, aprīkota ar ātro krūmgrieža noņemšanas mehānismu | Atbilst |  |  |  |
|  | Krūmgrieža griezējdisks | Atbilst |  |  |  |
|  | Ripa cietas zāles pļaušanai (trīs stari) | Atbilst |  |  |  |
|  | Trimmera spole ar pusautomātisko auklas padeves mehānismu | Atbilst |  |  |  |

Attēlam ir informatīvs raksturs



1. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse) [↑](#footnote-ref-1)
2. AS “Sadales tīkls” materiālu kategorijas nosaukums un numurs [↑](#footnote-ref-2)
3. Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu (modeļa nosaukums) [↑](#footnote-ref-3)