TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Nr. TS 1601.003 v1

**Spēka zāģis, darbināms ar iekšdedzes dzinēju**

| **Nr.** | **Apraksts** | **Minimālā tehniskā prasība** | **Piedāvātās preces konkrētais tehniskais apraksts** | **Avots[[1]](#footnote-1)** | **Piezīmes** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Vispārīgā informācija** |  |  |  |  |
|  | Ražotājs (nosaukums, atrašanās vieta) | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | 1601.003 Spēka zāģis, darbināms ar iekšdedzes dzinēju [[2]](#footnote-2) | Tipa apzīmējums [[3]](#footnote-3) |  |  |  |
|  | Preces marķēšanai pielietotais EAN kods, ja precei tāds ir piešķirts | Norādīt vērtību |  |  |  |
|  | Norādīt vai, izmantojot EAN kodu, ražotājs piedāvā iespēju saņemt digitālu tehnisko informāciju par preci (tips, ražotājs, tehniskie parametri, lietošanas instrukcija u.c.) | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | Parauga piegāde laiks tehniskajai izvērtēšanai (pēc pieprasījuma), darba dienas | Norādīt vērtību |  |  |  |
|  | **Standarti** |  |  |  |  |
|  | CE zīme atbilstoši direktīvai 2006/42 EK par mašīnām | Atbilst |  |  |  |
|  | CE zīme atbilstoši direktīvai 2014/30 EK par elektromagnētisko saderību | Atbilst |  |  |  |
|  | CE zīme atbilstoši direktīvai 2000/14 EK par trokšņu emisiju vidē no iekārtām, kuras tiek lietotas ārpus telpām | Atbilst |  |  |  |
|  | **Dokumentācija** |  |  |  |  |
|  | Oriģinālā lietošanas instrukcija sekojošā valodā | LV |  |  |  |
|  | Pielikumā, kā atsevišķs fails iesniegts preces attēls, kurš atbilst sekojošām prasībām:  ".jpg" vai “.jpeg” formātā;   * izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix; * ir iespēja redzēt visu produktu un izlasīt visus uzrakstus uz tā; * attēls nav papildināts ar reklāmu. | Atbilst |  |  |  |
|  | Iesniegta atbilstības deklarācija | Atbilst |  |  |  |
|  | **Tehniskie parametri** |  |  |  |  |
|  | Dzinēja tips - iekšdedzes | Atbilst |  |  |  |
|  | Elektroniski vadāma aizdedzes sistēma | Atbilst |  |  |  |
|  | Dzinēja jauda 3,2 – 4,9 kW | Norādīt vērtību |  |  |  |
|  | Cilindra tilpums 66 - 94 cm3 | Norādīt vērtību |  |  |  |
|  | Spēka pārvada griezējdiska griešanās ātrums ≥5000 apgr./min. | Norādīt vērtību |  |  |  |
|  | Griezējdiska izmērs - 350 mm | Atbilst |  |  |  |
|  | Griezējdiska pievienojuma diametrs 25,4 mm | Atbilst |  |  |  |
|  | Maksimālais griešanas dziļums ≥125 mm | Norādīt vērtību |  |  |  |
|  | Svars (bez griešanas aprīkojuma un tukšu degvielas tvertni) ≤ 11 kg | Norādīt vērtību |  |  |  |
|  | Priekšējā roktura vibrācija ≤ 3,9 m/s² | Norādīt vērtību |  |  |  |
|  | Aizmugurējā roktura vibrācija ≤ 4,9 m/s² | Norādīt vērtību |  |  |  |
|  | Garantētais trokšņa līmenis ≤115 dB(A) | Norādīt vērtību |  |  |  |
|  | Paredzēts sausās un mitrās griešanas darbiem | Atbilst |  |  |  |
|  | Aprīkots ar speciālu gaisa filtru un centrbēdzes gaisa attīrīšanas sistēmu | Atbilst |  |  |  |

**Attēlam ir informatīvs raksturs**



1. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse) [↑](#footnote-ref-1)
2. AS “Sadales tīkls” materiālu kategorijas nosaukums un numurs [↑](#footnote-ref-2)
3. Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu (modeļa nosaukums) [↑](#footnote-ref-3)