TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Nr. TS 1601.005 v2

Zemes urbis (ar iekšdedzes dzinēju)

| **Nr.** | **Apraksts** | **Minimālā tehniskā prasība** | **Piedāvātās preces konkrētais tehniskais apraksts** | **Avots[[1]](#footnote-1)** | **Piezīmes** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Vispārīgā informācija** |  |  |  |  |
|  | Ražotājs (nosaukums, atrašanās vieta) | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | 1601.005 Zemes urbis (ar iekšdedzes dzinēju) [[2]](#footnote-2) | Tipa apzīmējums [[3]](#footnote-3) |  |  |  |
|  | Preces marķēšanai pielietotais EAN kods, ja precei tāds ir piešķirts | Norādīt vērtību |  |  |  |
|  | Norādīt vai, izmantojot EAN kodu, ražotājs piedāvā iespēju saņemt digitālu tehnisko informāciju par preci (tips, ražotājs, tehniskie parametri, lietošanas instrukcija u.c.) | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | Parauga piegādes laiks tehniskajai izvērtēšanai (pēc pieprasījuma), darba dienas | Norādīt vērtību |  |  |  |
|  | **Standarti** |  |  |  |  |
|  | Atbilstība Eiropas savienības regulai 2006/42/EK Mašīnu direktīva | Atbilst |  |  |  |
|  | Eiropas savienības regulai  2014/30/ES Elektomagnētiskās saderības direktīva | Atbilst |  |  |  |
|  | **Dokumentācija** |  |  |  |  |
|  | Pielikumā, kā atsevišķs fails iesniegts preces attēls, kurš atbilst sekojošām prasībām:   * ".jpg" vai “.jpeg” formātā * izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix * ir iespēja redzēt visu preci un izlasīt visus uzrakstus, marķējumus uz tā * attēls nav papildināts ar reklāmu | Atbilst |  |  |  |
|  | Oriģinālā lietošanas instrukcija sekojošās valodās | LV vai EN |  |  |  |
|  | **Tehniskā informācija** |  |  |  |  |
|  | Dzinēja cilindra tilpums | ≥ 35 cm³ |  |  |  |
|  | Izejas jauda | ≥1.4 kW |  |  |  |
|  | Svars (bez aprīkojuma un benzīna) | ≤ 11 kg |  |  |  |
|  | Skaņas jaudas līmenis | ≤ 105 dB(A) |  |  |  |
|  | Vibrācijas līmenis kreisais/labais rokturis | ≤ 1,7/2,0 m/s² |  |  |  |
|  | Integrēts degvielas sūknis, kurš nodrošina darbu visos darba stāvokļos | Atbilst |  |  |  |
|  | Darba vārpstas apgriezienu skaits | ≥ 50 min¹ |  |  |  |
|  | **Obligātā komplektācija** |  |  |  |  |
| 17. | Zemes urbja asmenis |  |  |  |  |
| 17.1. | Asmens diametrs | ≥ 250 mm |  |  |  |
| 17.2 | Garums | ≥ 690 mm |  |  |  |
| 18. | Asmens pagarinājums | 450 - 550 mm |  |  |  |
| 21. | Visi zemes urbja savienojumi ar urbja pagarinājumiem un zemes motorurbi ir iekļauti komplektācijā, ja ir nepieciešami papildus instrumenti urbju un savienojumu savienošanai, tad tiem jābūt iekļautiem komplektācijā. | Atbilst |  |  |  |

Attēlam ir informatīvs raksturs



1. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse) [↑](#footnote-ref-1)
2. AS “Sadales tīkls” materiālu kategorijas nosaukums un numurs [↑](#footnote-ref-2)
3. Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu (modeļa nosaukums) [↑](#footnote-ref-3)