TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Nr. TS 1601.008 v1

Ūdens sūknis (ar iekšdedzes dzinēju)

| **Nr.** | **Apraksts** | **Minimālā tehniskā prasība** | **Piedāvātās preces konkrētais tehniskais apraksts** | **Avots[[1]](#footnote-1)** | **Piezīmes** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Vispārīgā informācija** |  |  |  |  |
|  | Ražotājs (nosaukums, atrašanās vieta) | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | 1601.008 Ūdens sūknis (ar iekšdedzes dzinēju) [[2]](#footnote-2) | Tipa apzīmējums [[3]](#footnote-3) |  |  |  |
|  | Preces marķēšanai pielietotais EAN kods, ja precei tāds ir piešķirts | Norādīt vērtību |  |  |  |
|  | Norādīt vai, izmantojot EAN kodu, ražotājs piedāvā iespēju saņemt digitālu tehnisko informāciju par preci (tips, ražotājs, tehniskie parametri, lietošanas instrukcija u.c.) | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | Parauga piegādes laiks tehniskajai izvērtēšanai (pēc pieprasījuma), darba dienas | Norādīt vērtību |  |  |  |
|  | **Standarti** |  |  |  |  |
|  | CE zīme atbilstoši direktīvai 2006/42 EK par mašīnām | Atbilst |  |  |  |
|  | CE zīme atbilstoši direktīvai 2014/30 EK par elektromagnētisko saderību | Atbilst |  |  |  |
|  | CE zīme atbilstoši direktīvai 2000/14 EK par trokšņu emisiju vidē no iekārtām, kuras tiek lietotas ārpus telpām | Atbilst |  |  |  |
|  | **Dokumentācija** |  |  |  |  |
|  | Pielikumā, kā atsevišķs fails iesniegts preces attēls, kurš atbilst sekojošām prasībām: * ".jpg" vai “.jpeg” formātā;
* izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix;
* ir iespēja redzēt visu produktu un izlasīt visus uzrakstus uz tā;
* attēls nav papildināts ar reklāmu.
 | Atbilst |  |  |  |
|  | Oriģinālā lietošanas instrukcija sekojošā valodā | LV  |  |  |  |
|  | **Tehniskā informācija** |  |  |  |  |
|  | Četrtaktu dzinējs ar gaisa dzesēšanu  | Atbilst |  |  |  |
|  | Dzinēja jauda 2,5 – 3,6 kW | Norādīt vērtību |  |  |  |
|  | Cilindra tilpums 110 - 170 cm³ | Norādīt vērtību |  |  |  |
|  | Vārstu novietojums | OHV |  |  |  |
|  | Dzinēja iedarbināšana ar rokas starteri | Atbilst |  |  |  |
|  | Dzinēja trokšņa līmenis ≤ 114 dB(A) | Norādīt vērtību |  |  |  |
|  | Degvielas tvertnes tilpums 2 – 3,2 l | Norādīt vērtību |  |  |  |
|  | Sūkņa tips – centrbēdzes | Atbilst |  |  |  |
|  | Maksimālā ražība ≥ 400 l/min | Norādīt vērtību |  |  |  |
|  | Uzsūknēšanas augstums ≥ 7,5 m | Norādīt vērtību |  |  |  |
|  | Sūcvada pievienojums 1,5’ vai 2’ | Norādīt vērtību |  |  |  |
|  | Spiedvada pievienojums 1,5’ vai 2’ | Norādīt vērtību |  |  |  |
|  | Sūknis paredzēts netīram ūdenim (cietā grauda izmērs) ≥ 3 mm | Norādīt vērtību |  |  |  |
|  | Svars ≤ 24 kg | Norādīt vērtību |  |  |  |
|  | **Komplektācija** |  |  |  |  |
|  | Sūcvads atbilstoši p.24. | ≥ 5 m |  |  |  |
|  | Spiedvads atbilstoši p.25. | ≥ 6 m |  |  |  |
|  | Cietās frakcijas filtrs iekļauts komplektācijā | Atbilst |  |  |  |
|  | Aprīkots ar atbilstošu pretvārstu (ja ražotājs paredzējis konstrukcijā) | Atbilst |  |  |  |
|  | Visi sūcvada, spiedvada, filtra un pretvārsta pievienojumi iekļauti komplektācijā | Atbilst |  |  |  |

Attēlam ir informatīvs raksturs

 

1. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse) [↑](#footnote-ref-1)
2. AS “Sadales tīkls” materiālu kategorijas nosaukums un numurs [↑](#footnote-ref-2)
3. Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu (modeļa nosaukums) [↑](#footnote-ref-3)