TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Nr. TS\_1601.011 v1

Motorzāģis, 35-42.6 cm3 (ar iekšdedzes dzinēju)

| **Nr.** | **Apraksts** | **Minimālā tehniskā prasība** | **Piedāvātās preces konkrētais tehniskais apraksts** | **Avots[[1]](#footnote-1)** | **Piezīmes** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Vispārīgā informācija** |  |  |  |  |
|  | Ražotājs (nosaukums, atrašanās vieta) | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | 1601.011 Motorzāģis, 35-42.6 cm3 (ar iekšdedzes dzinēju) [[2]](#footnote-2) | Tipa apzīmējums [[3]](#footnote-3) |  |  |  |
|  | Preces marķēšanai pielietotais EAN kods, ja precei tāds ir piešķirts | Norādīt vērtību |  |  |  |
|  | Norādīt vai, izmantojot EAN kodu, ražotājs piedāvā iespēju saņemt digitālu tehnisko informāciju par preci (tips, ražotājs, tehniskie parametri, lietošanas instrukcija u.c.) | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | Parauga piegādes laiks tehniskajai izvērtēšanai (pēc pieprasījuma), darba dienas | Norādīt vērtību |  |  |  |
|  | **Standarti** |  |  |  |  |
|  | CE zīme atbilstoši direktīvai 2006/42 EK par mašīnām |  |  |  |  |
|  | CE zīme atbilstoši direktīvai 2014/30 EK par elektromagnētisko saderību | Atbilst |  |  |  |
|  | CE zīme atbilstoši direktīvai 2000/14 EK par trokšņu emisiju vidē no iekārtām, kuras tiek lietotas ārpus telpām | Atbilst |  |  |  |
|  | **Dokumentācija** |  |  |  |  |
|  | Pielikumā, kā atsevišķs fails iesniegts preces attēls, kurš atbilst sekojošām prasībām: * ".jpg" vai “.jpeg” formātā;
* izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix;
* ir iespēja redzēt visu produktu un izlasīt visus uzrakstus uz tā;
* attēls nav papildināts ar reklāmu.
 | Atbilst |  |  |  |
|  | Oriģinālā lietošanas instrukcija sekojošā valodā | LV  |  |  |  |
|  | **Tehniskā informācija** |  |  |  |  |
|  | Cilindra tilpums 35 – 45,7 cm³ | Norādīt vērtību |  |  |  |
|  | Izejas jauda 1,8 – 2,6 kW | Norādīt vērtību |  |  |  |
|  | Svars (bez sliedes, ķēdes, tukšām degvielas un eļļas tvertnēm) ≤ 5,1 kg | Norādīt Vērtību |  |  |  |
|  | Garantētais skaņas līmenis (LWA) ≤ 114 dB(A)  | Norādīt vērtību |  |  |  |
|  | Vibrācija uz priekšējo rokturi ≤ 4,5 m/s² | Norādīt vērtību |  |  |  |
|  | Vibrācija uz aizmugurējo rokturi ≤ 4,3 m/s² | Norādīt vērtību |  |  |  |
|  | Centrbēdzes gaisa attīrīšanas sistēma | Atbilst |  |  |  |
|  | Inerces ķēdes bremze | Atbilst |  |  |  |
|  | Sajūga vāka stiprinājums ar uzgriežņiem | Atbilst |  |  |  |
|  | Metāla karteris | Atbilst |  |  |  |
|  | **Komplektācija** |  |  |  |  |
|  | 15” vai 13” sliede ar rievas platumu 1,5 mm | Atbilst |  |  |  |
|  | Ķēde ar soli 0,325” vai 3/8” atbilstoša komplektācijā esošai sliedei | Norādīt vērtību |  |  |  |

Attēlam ir informatīvs raksturs



1. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse) [↑](#footnote-ref-1)
2. AS “Sadales tīkls” materiālu kategorijas nosaukums un numurs [↑](#footnote-ref-2)
3. Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu (modeļa nosaukums) [↑](#footnote-ref-3)