TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Nr. TS 1602.002 v1

Triecienskrūvgriezis darbināms ar akumulatoru

| **Nr.** | **Apraksts** | **Minimālā tehniskā prasība[[1]](#footnote-1)** | **Piedāvātās preces konkrētais tehniskais apraksts** | **Avots[[2]](#footnote-2)** | **Piezīmes** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Vispārīgā informācija** |  |  |  |  |
|  | Ražotājs (nosaukums, atrašanās vieta) | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | 1602.002 Triecienskrūvgriezis darbināms ar akumulatoru [[3]](#footnote-3) | Tipa apzīmējums [[4]](#footnote-4) |  |  |  |
|  | Preces marķēšanai pielietotais EAN kods, ja precei tāds ir piešķirts | Norādīt vērtību |  |  |  |
|  | Norādīt vai, izmantojot EAN kodu, ražotājs piedāvā iespēju saņemt digitālu tehnisko informāciju par preci (tips, ražotājs, tehniskie parametri, lietošanas instrukcija u.c.) | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | Parauga piegāde laiks tehniskajai izvērtēšanai (pēc pieprasījuma), darba dienas | Norādīt vērtību |  |  |  |
|  | **Standarti** |  |  |  |  |
|  | CE marķējums atbilstoši Eiropas Savienības direktīvai 2006/42/EC | Atbilst |  |  |  |
|  | **Dokumentācija** |  |  |  |  |
|  | Pielikumā, kā atsevišķs fails iesniegts preces attēls, kurš atbilst šādām prasībām:   * ".jpg" vai “.jpeg” formātā * izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix * ir iespēja redzēt visu produktu un izlasīt visus uzrakstus uz tā * attēls nav papildināts ar reklāmu | Atbilst |  |  |  |
|  | Oriģinālā lietošanas instrukcija šādās valodās | LV vai EN |  |  |  |
|  | EPTA tests (pēc pieprasījuma), darba dienas | Norādīt vērtību |  |  |  |
|  | **Tehniskā informācija** |  |  |  |  |
|  | Akumulators Li-ion | ≥ 18 V |  |  |  |
|  | Akumulatora tilpums (akumulators ar pieejamās enerģijas līmeņa indikāciju) | ≥ 4.0 Ah |  |  |  |
|  | Akumulatora pilna uzlāde | ≤ 50 min |  |  |  |
|  | Darbinstrumenta stiprinājums | 1/4” collu sešskaldņu |  |  |  |
|  | Skrūvju darba izmēri |  |  |  |  |
|  | Mašīnskrūvēm | M6 - M8 |  |  |  |
|  | Standartskrūvēm | M8 – M16 |  |  |  |
|  | Skaņas jaudas līmenis | ≤ 109 dB |  |  |  |
|  | Apgriezienu skaits brīvgaitā | ≥ 2600 apgr/min |  |  |  |
|  | Maks triecienu biežums | ≥ 2800 min-1 |  |  |  |
|  | Maksimālais griezes moments | ≥ 155 Nm |  |  |  |
|  | Svars | ≤ 2.5 kg |  |  |  |
|  | **Obligātā komplektācija** |  |  |  |  |
|  | Akumulatoru skaits komplektā | 2 gab. |  |  |  |
|  | Uzlādes ierīce | Iekļauts komplektā |  |  |  |
|  | Koferis | Iekļauts komplektā |  |  |  |

Attēlam ir informatīvs raksturs



1. Ja norādīta vērtība, piedāvājums var būt ar norādīto vērtību vai augstāku (labāku). Ja pie vērtības norādīts simbols ">, <" vai "≥, ≤", piedāvājuma konkrētai vērtībai jābūt, ievērojot simbola nozīmi, ja norādīts vērtību diapazons "–", jānodrošina, lai piedāvājums nosedz visu prasīto vērtību diapazonu, taču tas var pārsniegt mazāko un/vai lielāko norādītā diapazona vērtību, ja norādīta vērtību robeža "÷", jānodrošina, lai piedāvājums atbilstu kādai no vērtību robežās esošai vērtībai, nepārsniedzot zemāko vai augstāko norādītā diapazona vērtību [↑](#footnote-ref-1)
2. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse) [↑](#footnote-ref-2)
3. AS “Sadales tīkls” materiālu kategorijas nosaukums un numurs [↑](#footnote-ref-3)
4. Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu (modeļa nosaukums) [↑](#footnote-ref-4)