TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Nr. TS 1602.004 v2

Urbjmašīna perforators (darbināma ar akumulatoru), impulsa

| **Nr.** | **Apraksts** | **Minimāla tehniskā prasība** | **Piedāvātās preces konkrētais tehniskais apraksts** | **Avots[[1]](#footnote-1)** | **Piezīmes** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vispārīgā informācija** |  |  |  |  |
|  | Ražotājs (nosaukums, atrašanās vieta). | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | 1602.004 Urbjmašīna perforators (darbināma ar akumulatoru), impulsa[[2]](#footnote-2) | Tipa apzīmējums[[3]](#footnote-3) |  |  |  |
|  | Preces marķēšanai pielietotais EAN kods, ja precei tāds ir piešķirts | Norādīt vērtību |  |  |  |
|  | Norādīt vai, izmantojot EAN kodu, ražotājs piedāvā iespēju saņemt digitālu tehnisko informāciju par preci (tips, ražotājs, tehniskie parametri, lietošanas instrukcija u.c.) | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | Parauga piegāde laiks tehniskajai izvērtēšanai (pēc pieprasījuma), darba dienas | Norādīt vērtību |  |  |  |
| **Standarti** |  |  |  |  |
|  | CE marķējums atbilstoši Eiropas direktīvai 2006/42/EC | Atbilst |  |  |  |
| **Dokumentācija** |  |  |  |  |
|  | Pielikumā, kā atsevišķs fails iesniegts preces attēls, kurš atbilst sekojošām prasībām: * ".jpg" vai “.jpeg” formātā;
* izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix;
* ir iespēja redzēt visu produktu un izlasīt visus uzrakstus uz tā;
* attēls nav papildināts ar reklāmu.
 | Atbilst |  |  |  |
|  | Oriģinālā lietošanas instrukcija sekojošās valodās | LV vai EN |  |  |  |
|  | EPTA tests (pēc pieprasījuma), darba dienas | Norādīt vērtību |  |  |  |
| **Tehniskā informācija** |  |  |  |  |
|  | Akumulators Li-ion | ≥ 18 V |  |  |  |
|  | Akumulatora tilpums (akumulators ar pieejamās enerģijas līmeņa indikāciju) | ≥ 5.0 Ah |  |  |  |
|  | Akumulatora pilna uzlāde  | ≤ 60 min |  |  |  |
|  | Darba instrumenta stiprinājums, heksagonāla piedziņa | 7/16” |  |  |  |
|  | Darba instrumenta fiksācija nodrošina, ka instrumentu nevar izņemt bez fiksācijas papildus atbrīvošanas | Atbilst |  |  |  |
|  | Skrūvju pievilkšanas diapazons | M12 ÷ M22 |  |  |  |
|  | Maksimālais apgriezienu skaits bez slodzes | ≥ 1800 min-¹ |  |  |  |
|  | Maksimālais triecienu biežums | ≥ 2200 min-¹ |  |  |  |
|  | Maksimālais griezes moments | ≥ 800 Nm |  |  |  |
|  | Skaņas jaudas līmenis | ≤ 109 dB |  |  |  |
|  | Vibrāciju līmenis | ≤ 9.0 m/sec2 |  |  |  |
|  | Urbuma diametrs kokā | ≥ 32 mm |  |  |  |
|  | Svars  | ≤ 4 kg |  |  |  |
| **Obligātā komplektācija** |  |  |  |  |
|  | Akumulatoru skaits komplektā  | 2 gab. |  |  |  |
|  | Piedziņas pāreja no heksagonāls 7/16” uz kvadrātveida 1/2” ar fiksācijas mehānismiem | 2 gab. |  |  |  |
|  | Uzlādes ierīce  | Iekļauts komplektā |  |  |  |
|  | Uzglabāšanas un pārnešanas koferis  | Iekļauts komplektā |  |  |  |

Attēlam ir informatīvs raksturs



1. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse) [↑](#footnote-ref-1)
2. AS “Sadales tīkls” materiālu kategorijas nosaukums un numurs

3 Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu (modeļa nosaukums) [↑](#footnote-ref-2)
3. [↑](#footnote-ref-3)