TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Nr. TS 1602.005 v2

Urbjmašīna perforators (darbināma ar akumulatoru), 36V

| **Nr.** | **Apraksts** | **Minimālā tehniskā prasība** | **Piedāvātās preces konkrētais tehniskais apraksts** | **Avots[[1]](#footnote-1)** | **Piezīmes** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Vispārīgā informācija** |  |  |  |  |
|  | Ražotājs (nosaukums, atrašanās vieta) | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | 1602.005 Urbjmašīna perforators (darbināma ar akumulatoru), 36 V [[2]](#footnote-2) | Tipa apzīmējums [[3]](#footnote-3) |  |  |  |
|  | Preces marķēšanai pielietotais EAN kods, ja precei tāds ir piešķirts | Norādīt vērtību |  |  |  |
|  | Norādīt vai, izmantojot EAN kodu, ražotājs piedāvā iespēju saņemt digitālu tehnisko informāciju par preci (tips, ražotājs, tehniskie parametri, lietošanas instrukcija u.c.) | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | Parauga piegāde laiks tehniskajai izvērtēšanai (pēc pieprasījuma), darba dienas | Norādīt vērtību |  |  |  |
|  | **Standarti** |  |  |  |  |
|  | CE marķējums atbilstoši Eiropas direktīvai 2006/42/EC | Atbilst |  |  |  |
|  | **Dokumentācija** |  |  |  |  |
|  | Pielikumā, kā atsevišķs fails iesniegts preces attēls, kurš atbilst sekojošām prasībām:   * ".jpg" vai “.jpeg” formātā * izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix * ir iespēja redzēt visu produktu un izlasīt visus uzrakstus uz tā * attēls nav papildināts ar reklāmu | Atbilst |  |  |  |
|  | Oriģinālā lietošanas instrukcija sekojošās valodās | LV vai EN |  |  |  |
|  | EPTA tests (pēc pieprasījuma), darba dienas | Norādīt vērtību |  |  |  |
|  | **Tehniskā informācija** |  |  |  |  |
|  | Akumulators Li-ion | 36 V |  |  |  |
|  | Akumulatora tilpums (akumulators ar pieejamās enerģijas līmeņa indikāciju) | ≥ 5.0 Ah |  |  |  |
|  | Akumulatora pilna uzlāde | ≤ 60 min |  |  |  |
|  | Urbja patronas komplektā | 2 |  |  |  |
|  | Urbja patronas kapacitāte | 1.5-13 mm |  |  |  |
|  | SDS urbja patrona | SDS plus |  |  |  |
|  | Urbuma diametrs |  |  |  |  |
|  | Kokā | ≥ 26 mm |  |  |  |
|  | Metālā | ≥ 13 mm |  |  |  |
|  | Betonā | ≥ 26 mm |  |  |  |
|  | Apgriezienu skaits | ≥ 850 apgr/min |  |  |  |
|  | Triecienu biežums | ≥ 4200 min-1 |  |  |  |
|  | Svars | ≤ 5.5 kg |  |  |  |
|  | **Obligātā komplektācija** |  |  |  |  |
|  | Akumulatoru skaits komplektā (Gadījumā, ja tiek piedāvāts instruments ar diviem 18V akumulatoriem, tad nepieciešams paredzēt 4 18V akumulatorus un ierīci divu akumulatoru vienlaicīgai uzlādei) | 2 gab. |  |  |  |
|  | Uzlādes ierīce | Iekļauts komplektā |  |  |  |
|  | Instrumentu koferis | Iekļauts komplektā |  |  |  |

Attēlam ir informatīvs raksturs



1. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse) [↑](#footnote-ref-1)
2. AS “Sadales tīkls” materiālu kategorijas nosaukums un numurs [↑](#footnote-ref-2)
3. Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu (modeļa nosaukums) [↑](#footnote-ref-3)