TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Nr. TS 1602.013 v1

Prese darbināma ar akumulatoru, 50 kN

| **Nr.** | **Apraksts** | **Minimālā tehniskā prasība** | **Piedāvātās preces konkrētais tehniskais apraksts** | **Avots[[1]](#footnote-2)** | **Piezīmes** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Vispārīgā informācija** |  |  |  |  |
|  | Ražotājs (nosaukums, atrašanās vieta) | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | 1602.013 Prese darbināma ar akumulatoru, 50 kN [[2]](#footnote-3) | Tipa apzīmējums [[3]](#footnote-4) |  |  |  |
|  | Preces marķēšanai pielietotais EAN kods, ja precei tāds ir piešķirts | Norādīt vērtību |  |  |  |
|  | Norādīt vai, izmantojot EAN kodu, ražotājs piedāvā iespēju saņemt digitālu tehnisko informāciju par preci (tips, ražotājs, tehniskie parametri, lietošanas instrukcija u.c.) | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | Parauga piegādes laiks tehniskajai izvērtēšanai (pēc pieprasījuma), darba dienas | Norādīt vērtību |  |  |  |
|  | **Standarti** |  |  |  |  |
|  | Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2006/42/EC par mašīnām | Atbilst |  |  |  |
|  | **Dokumentācija** |  |  |  |  |
|  | Pielikumā, kā atsevišķs fails iesniegts preces attēls, kurš atbilst sekojošām prasībām: * ".jpg" vai “.jpeg” formātā
* izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix
* ir iespēja redzēt visu preci un izlasīt visus uzrakstus, marķējumus uz tā
* attēls nav papildināts ar reklāmu
 | Atbilst |  |  |  |
|  | Oriģinālā lietošanas instrukcija sekojošās valodās | LV un EN |  |  |  |
|  | **Vides nosacījumi** |  |  |  |  |
|  | Minimālā darba temperatūra | ≤ -150C |  |  |  |
|  | Maksimālā darba temperatūra | ≥ +350C |  |  |  |
|  | **Tehniskā informācija** |  |  |  |  |
|  | Akumulators Li-ion | ≥ 18 V |  |  |  |
|  | Akumulatora tilpums  | ≥ 1.5 Ah |  |  |  |
|  | Ar iebūvētu hidraulisku sistēmu un maināmām matricām | Atbilst |  |  |  |
|  | Preses matricas tips | DIN sešstūra |  |  |  |
|  | Saspiešanas spēks | ≥ 44kN |  |  |  |
|  | Iekārta aprīkota ar drošības vārstu | Atbilst |  |  |  |
|  | Komplektā iekļautas matricas, Al/ST: 35; 50; 70; 95; 120 | Atbilst |  |  |  |
|  | Svars ar akumulatoru 1,5 Ah, bez matricām | ≤ 5kg |  |  |  |
|  | Akumulatora uzlādes indikācija | Atbilst |  |  |  |
|  | **Obligātā komplektācija** |  |  |  |  |
|  | Akumulatoru skaits komplektā | 2 gab. |  |  |  |
|  | Uzlādes ierīce atbilstoši EU prasībām (220-240V) | Iekļauts komplektā |  |  |  |
|  | Koferis  | Iekļauts komplektā |  |  |  |
|  | Matricas iekļautas komplektā | Atbilst |  |  |  |

Attēlam ir informatīvs raksturs



1. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse) [↑](#footnote-ref-2)
2. AS “Sadales tīkls” materiālu kategorijas nosaukums un numurs [↑](#footnote-ref-3)
3. Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu (modeļa nosaukums) [↑](#footnote-ref-4)