TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Nr. TS\_1602.014 v1

Smērvielas pistole darbināma ar akumulatoru

| **Nr.** | **Apraksts** | **Minimāla tehniskā prasība** | **Piedāvātās preces konkrētais tehniskais apraksts** | **Avots[[1]](#footnote-1)** | **Piezīmes** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vispārīgā informācija** | |  |  |  |  |
|  | Ražotājs (nosaukums, atrašanās vieta). | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | Nr. 1602.014 Smērvielas pistole darbināma ar akumulatoru [[2]](#footnote-2) | Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu |  |  |  |
|  | Preces marķēšanai pielietotais EAN kods, ja precei tāds ir piešķirts | Norādīt vērtību |  |  |  |
|  | Norādīt vai, izmantojot EAN kodu, ražotājs piedāvā iespēju saņemt digitālu tehnisko informāciju par preci (tips, ražotājs, tehniskie parametri, lietošanas instrukcija u.c.) | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | Parauga piegāde laiks tehniskajai izvērtēšanai (pēc pieprasījuma), darba dienas | Norādīt vērtību |  |  |  |
| **Standarti** | |  |  |  |  |
|  | CE marķējums atbilstoši Eiropas direktīvai 2006/42/EC | Atbilst |  |  |  |
| **Dokumentācija** | |  |  |  |  |
|  | Pielikumā, kā atsevišķs fails iesniegts preces attēls, kurš atbilst sekojošām prasībām:   * ".jpg" vai “.jpeg” formātā; * izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix; * ir iespēja redzēt visu produktu un izlasīt visus uzrakstus uz tā; * attēls nav papildināts ar reklāmu. | Atbilst |  |  |  |
|  | Oriģinālā lietošanas instrukcija sekojošās valodās | LV vai EN |  |  |  |
|  | EPTA tests (pēc pieprasījuma), darba dienas | Norādīt vērtību |  |  |  |
| **Tehniskā informācija** | |  |  |  |  |
|  | Akumulators Li-ion | ≥ 18 V |  |  |  |
|  | Akumulatora tilpums (akumulators ar pieejamās enerģijas līmeņa indikāciju) | ≥ 1.5 Ah |  |  |  |
|  | Akumulatora pilna uzlāde | ≤ 50 min |  |  |  |
|  | Multifunkcionāls LED displejs, uzrāda akumulatora kapacitātes līmeni, smērvielas līmeni, spiešanas ātrumu, izspiestās smērvielas daudzumu. | Atbilst |  |  |  |
|  | Darba vietas apgaismojums | Integrēta LED lampa |  |  |  |
|  | Spiedes uzpildīšana | Kārtridžs NLGI 2 (atbilstoši DIN 51818) |  |  |  |
|  | Aprīkots ar atgaisošanas vārstu | Atbilst |  |  |  |
|  | Izspiestās smērvielas daudzums | Regulējams, ar iespēju iestatīt nepieciešamo smērvielas daudzumu katrai izspiešanas reizei. |  |  |  |
|  | Spiediena spēks | ≥ 350 bar |  |  |  |
|  | Eļļošanas caurule | Maināma, lokana ≥ 900mm, aizsargāta abos galos ar atsperu sargu. |  |  |  |
|  | Svars | ≤ 4 kg |  |  |  |
| **Obligātā komplektācija** | |  |  |  |  |
|  | Akumulatoru skaits komplektā | 2 gab. |  |  |  |
|  | Uzlādes ierīce | Iekļauts komplektā |  |  |  |
|  | Instrumenta koferis | Iekļauts komplektā |  |  |  |

Attēlam ir informatīvs raksturs



1. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse) [↑](#footnote-ref-1)
2. AS “Sadales tīkls” materiālu kategorijas nosaukums un numurs [↑](#footnote-ref-2)