TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Nr. TS 1602.015 v1

Zobenzāģis (darbināms ar akumulatoru)

| **Nr.** | **Apraksts** | **Minimālā tehniskā prasība** | **Piedāvātās preces konkrētais tehniskais apraksts** | **Avots[[1]](#footnote-1)** | **Piezīmes** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vispārīgā informācija** | | |  |  |  |
|  | Ražotājs (nosaukums, atrašanās vieta). | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | 1602.015 Zobenzāģis (darbināms ar akumulatoru)[[2]](#footnote-2) | Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu |  |  |  |
|  | Preces marķēšanai pielietotais EAN kods, ja precei tāds ir piešķirts | Norādīt vērtību |  |  |  |
|  | Norādīt vai, izmantojot EAN kodu, ražotājs piedāvā iespēju saņemt digitālu tehnisko informāciju par preci (tips, ražotājs, tehniskie parametri, lietošanas instrukcija u.c.) | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | Parauga piegādes laiks tehniskajai izvērtēšanai (pēc pieprasījuma), darba dienas | Norādīt vērtību |  |  |  |
| **Standarti** | | |  |  |  |
|  | CE marķējums atbilstoši Eiropas direktīvai 2006/42/EC | Atbilst |  |  |  |
| **Dokumentācija** | | |  |  |  |
|  | Pielikumā, kā atsevišķs fails iesniegts preces attēls, kurš atbilst sekojošām prasībām:   * ".jpg" vai “.jpeg” formātā; * izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix; * ir iespēja redzēt visu produktu un izlasīt visus uzrakstus uz tā; * attēls nav papildināts ar reklāmu. | Atbilst |  |  |  |
|  | Oriģinālā lietošanas instrukcija sekojošās valodās | LV vai EN |  |  |  |
|  | EPTA tests (pēc pieprasījuma), darba dienas | Norādīt |  |  |  |
| **Tehniskā informācija** | | |  |  |  |
|  | Akumulators Li-ion | ≥ 18 V |  |  |  |
|  | Akumulatora tilpums (akumulators ar pieejamās enerģijas līmeņa indikāciju) | ≥ 5 Ah |  |  |  |
|  | Akumulatora pilna uzlāde | ≤ 50 min |  |  |  |
|  | Kustību/triecienu biežums tukšgaitā | ≥ 2.450 min‾¹ |  |  |  |
|  | Zāģa gājiena garums | ≥ 28 mm |  |  |  |
|  | Trokšņu līmenis | ≤ 100 dB(A) |  |  |  |
|  | Svars | ≤ 4.5 kg |  |  |  |
|  | Zāģēšanas dziļums |  |  |  |  |
|  | Koks | ≥ 230 mm |  |  |  |
|  | Metāla profili, caurules | ≥ 110 mm |  |  |  |
| **Obligātā komplektācija** | | |  |  |  |
|  | Akumulatoru skaits komplektā | 2 gab. |  |  |  |
|  | Uzlādes ierīce | Iekļauts komplektā |  |  |  |
|  | Koferis | Iekļauts komplektā |  |  |  |
|  | Instrumenti asmeņu nomaiņai (ja nepieciešams) | Iekļauts komplektā |  |  |  |

Attēlam ir informatīvs raksturs



1. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse) [↑](#footnote-ref-1)
2. AS “Sadales tīkls” materiālu kategorijas nosaukums un numurs [↑](#footnote-ref-2)