TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Nr. TS 1602.021 v1

Magnētiskā akumulatoru urbjmašīna ar urbju turētāju; Urbšanas maks. diametrs 38mm

| **Nr.** | **Apraksts** | **Minimālā tehniskā prasība** | **Piedāvātās preces konkrētais tehniskais apraksts** | **Avots[[1]](#footnote-1)** | **Piezīmes** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vispārīgā informācija** |  |  |  |
|  | Ražotājs (nosaukums, ražotnes atrašanās vieta). | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | 1602.021 Urbjmašīna, magnētiskā ar urbju turētāju, darbināma ar akumulatoru [[2]](#footnote-2) | Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu |  |  |  |
|  | Preces marķēšanai pielietotais EAN kods, ja precei tāds ir piešķirts | Norādīt vērtību |  |  |  |
|  | Norādīt vai, izmantojot EAN kodu, ražotājs piedāvā iespēju saņemt digitālu tehnisko informāciju par preci (tips, ražotājs, tehniskie parametri, lietošanas instrukcija u.c.) | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | Parauga piegādes laiks tehniskajai izvērtēšanai (pēc pieprasījuma), darba dienas | Norādīt vērtību |  |  |  |
| **Standarti** |  |  |  |
|  | Atbilstība standartam LVS EN 62841-2-2:2014, Ar elektromotoru darbināmi rokas darbarīki, transportējami darbarīki un dārza tehnika. Drošums. 2-2.daļa: Īpašās prasības rokas skrūvgriežiem un trieciendarbības uzgriežņu atslēgām  | Atbilst |  |  |  |
|  | Atbilsts Eiropas savienības direktīvai 2014/30/ES, Par elektromagnētisko savietojamību | Atbilst |  |  |  |
|  | Atbilsts Eiropas savienības direktīvai 2011/65/ES, Par bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektromehāniskās iekārtās | Atbilst |  |  |  |
| **Dokumentācija** |  |  |  |
|  | Iesniegts preces attēls, kurš atbilst sekojošām prasībām: * ".jpg" vai “.jpeg” formātā;
* izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix;
* ir iespēja redzēt visu preci un izlasīt visus uzrakstus, marķējumus uz tā;
* attēls nav papildināts ar reklāmu.
 | Atbilst |  |  |  |
|  | Oriģinālā lietošanas instrukcija sekojošās valodās | LV  |  |  |  |
| **Vides nosacījumi** |  |  |  |
|  | Minimālā darba temperatūra | ≤ -10°C |  |  |  |
|  | Maksimālā darba temperatūra | ≥ +40°C |  |  |  |
| **Tehniskā informācija** |  |  |  |
|  | Akumulatora jauda (Ah) | ≥5.0 Ah |  |  |  |
|  | Akumulatoru Spriegums (V) | ≥18 V |  |  |  |
|  | Akumulatora veids- Li-on | Atbilst |  |  |  |
|  | Apgriezienu ātruma kontrole | regulējama |  |  |  |
|  | Apgriezienu skaits 1.ātrumā | ≥350 apgr./min-1 |  |  |  |
|  | Apgriezienu skaits 2.ātrumā | ≥650 apgr./min-1 |  |  |  |
|  | Gājiena garums  | ≥146 mm |  |  |  |
|  | Magnēta turētspēja (urbja smailes spiedienam)  | ≥8890 N |  |  |  |
|  | Patronas maksimālais urbja diametrs (mm)  | 13mm |  |  |  |
|  | Urbja maksimālais diametrs (bez patronas) | 38 mm |  |  |  |
|  | Urbšanas dziļums, izmantojot maksimālo diametru  | ≥38 mm |  |  |  |
|  | Urbšanas dziļums, izmantojot maksimālo platumu  | ≥50 mm |  |  |  |
| **Obligātā komplektācija** |  |  |  |
|  | Akumulatoru M18 5Ah skaits komplektā | 2gab |  |  |  |
|  | Uzlādes ierīce M12-18 FC akumulatoriem | Iekļauta komplektā |  |  |  |
|  | Pārvietojams un glabājams-koferī | Iekļauts komplektā |  |  |  |
|  |

|  |
| --- |
| Materiāla virsmas izgaismošanai - LED apgaismojums |

 | Iekļauts komplektā |  |  |  |
|  | Standarta aprīkojums- Eļļošanas tvertne ar šļūteni, magnētisks eļļošanas tvertnes turētājs, 13 mm spīļpatrona ar Weldon tipa adapteri, spīļpatronas atslēga, izvadīšanas tapa, drošības siksna | Iekļauts komplektā |  |  |  |

Attēlam ir informatīvs raksturs



1. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse) [↑](#footnote-ref-1)
2. AS “Sadales tīkls” materiālu kategorijas nosaukums un numurs [↑](#footnote-ref-2)