TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Nr. TS 1602.022 v1

Prese darbināma ar akumulatoru, 125 kN

| **Nr.** | **Apraksts** | **Minimālā tehniskā prasība** | **Piedāvātās preces konkrētais tehniskais apraksts** | **Avots[[1]](#footnote-1)** | **Piezīmes** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Vispārīgā informācija** |  |  |  |  |
|  | Ražotājs (nosaukums, atrašanās vieta) | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | TS 1602.022 Prese darbināma ar akumulatoru, 125 kN [[2]](#footnote-2) | Tipa apzīmējums [[3]](#footnote-3) |  |  |  |
|  | Preces marķēšanai pielietotais EAN kods, ja precei tāds ir piešķirts | Norādīt vērtību |  |  |  |
|  | Norādīt vai, izmantojot EAN kodu, ražotājs piedāvā iespēju saņemt digitālu tehnisko informāciju par preci (tips, ražotājs, tehniskie parametri, lietošanas instrukcija u.c.) | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | Parauga piegādes laiks tehniskajai izvērtēšanai (pēc pieprasījuma), darba dienas | Norādīt vērtību |  |  |  |
|  | **Standarti** |  |  |  |  |
|  | Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2006/42/EK par mašīnām | Atbilst |  |  |  |
|  | **Dokumentācija** |  |  |  |  |
|  | Pielikumā, kā atsevišķs fails iesniegts preces attēls, kurš atbilst sekojošām prasībām:   * ".jpg" vai “.jpeg” formātā * izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix * ir iespēja redzēt visu preci un izlasīt visus uzrakstus, marķējumus uz tā * attēls nav papildināts ar reklāmu | Atbilst |  |  |  |
|  | Oriģinālā lietošanas instrukcija sekojošās valodās | LV un EN |  |  |  |
|  | **Vides nosacījumi** |  |  |  |  |
|  | Minimālā darba temperatūra | ≤ -150C |  |  |  |
|  | Maksimālā darba temperatūra | ≥ +350C |  |  |  |
|  | **Tehniskā informācija** |  |  |  |  |
|  | Akumulators Li-ion | 18 V |  |  |  |
|  | Akumulatora tilpums | ≥ 1,5 Ah |  |  |  |
|  | Ar iebūvētu hidraulisku sistēmu un maināmām matricām | Atbilst |  |  |  |
|  | Preses matricas tips | DIN sešstūra |  |  |  |
|  | Minimālais saspiešanas spēks | ≥ 125kN |  |  |  |
|  | Iekārta aprīkota ar drošības vārstu | Atbilst |  |  |  |
|  | Komplektā iekļautas matricas, AL: 16; 25; 35; 50; 70; 95; 120; 150 | Atbilst |  |  |  |
|  | Svars ar bateriju | ≤ 8 kg |  |  |  |
|  | Akumulatora uzlādes indikācija | Atbilst |  |  |  |
|  | **Obligātā komplektācija** |  |  |  |  |
|  | Akumulatoru skaits komplektā | 2 gab. |  |  |  |
|  | Uzlādes ierīce atbilstoši EU prasībām (220-240V) | Iekļauts komplektā |  |  |  |
|  | Koferis | Iekļauts komplektā |  |  |  |
|  | Matricas iekļautas komplektā | Atbilst |  |  |  |

Attēlam ir informatīvs raksturs



1. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse) [↑](#footnote-ref-1)
2. AS “Sadales tīkls” materiālu kategorijas nosaukums un numurs [↑](#footnote-ref-2)
3. Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu (modeļa nosaukums) [↑](#footnote-ref-3)