TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Nr. TS 1602.023 v1

Vadu grieznes (darbināmas ar akumulatoru)

| **Nr.** | **Apraksts** | **Minimāla tehniskā prasība** | **Piedāvātās preces konkrētais tehniskais apraksts** | **Avots[[1]](#footnote-1)** | **Piezīmes** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vispārīgā informācija** | |  |  |  |  |
|  | Ražotājs (nosaukums, atrašanās vieta). | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | 1602.023 Vadu grieznes (darbināmas ar akumulatoru) [[2]](#footnote-2) | Norādīt tipa apzīmējumu |  |  |  |
|  | Preces marķēšanai pielietotais EAN kods, ja precei tāds ir piešķirts | Norādīt vērtību |  |  |  |
|  | Norādīt vai, izmantojot EAN kodu, ražotājs piedāvā iespēju saņemt digitālu tehnisko informāciju par preci (tips, ražotājs, tehniskie parametri, lietošanas instrukcija u.c.) | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | Parauga piegādes laiks tehniskajai izvērtēšanai (pēc pieprasījuma), darba dienas | Norādīt vērtību |  |  |  |
| **Standarti** | |  |  |  |  |
|  | Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2006/42/EK par mašīnām | Atbilst |  |  |  |
| **Dokumentācija** | |  |  |  |  |
|  | Pielikumā, kā atsevišķs fails iesniegts preces attēls, kurš atbilst sekojošām prasībām:   * ".jpg" vai “.jpeg” formātā; * izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix; * ir iespēja redzēt visu produktu un izlasīt visus uzrakstus uz tā; * attēls nav papildināts ar reklāmu. | Atbilst |  |  |  |
|  | Oriģinālā lietošanas instrukcija sekojošās valodās | LV un EN |  |  |  |
| **Tehniskā informācija** | |  |  |  |  |
|  | Akumulators Li-ion | ≥ 18 V |  |  |  |
|  | Akumulatora tilpums (akumulators ar pieejamās enerģijas līmeņa indikāciju) | ≥ 1.5 Ah |  |  |  |
|  | Ar iebūvētu hidraulisku sistēmu | Atbilst |  |  |  |
|  | Griežamā vada materiāls alumīnijs, tēraudalumīnijs Al; Al/St | Atbilst |  |  |  |
|  | Saspiešanas/griešanas spēks | ≥ 45 kN |  |  |  |
|  | Maksimālais griežamā vada diametrs | ≥20mm |  |  |  |
|  | Svars ar akumulatoru | ≤ 5 kg |  |  |  |
|  | Akumulatora uzlādes indikācija | Atbilst |  |  |  |
| **Obligātā komplektācija** | |  |  |  |  |
|  | Akumulatoru skaits komplektā | 2 gab. |  |  |  |
|  | Uzlādes ierīce | Iekļauts komplektā |  |  |  |
|  | Koferis | Iekļauts komplektā |  |  |  |
|  | Griezēja asmeņi un iekļauti komplektā | Iekļauts komplektā |  |  |  |

Attēlam ir informatīvs raksturs



1. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse) [↑](#footnote-ref-1)
2. AS “Sadales tīkls” materiālu kategorijas nosaukums un numurs [↑](#footnote-ref-2)