TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Nr. TS 1603.001 v1

Ķēdes zāģis (darbināms no elektrotīkla)

| **Nr.** | **Apraksts** | **Minimālā tehniskā prasība** | **Piedāvātās preces konkrētais tehniskais apraksts** | **Avots[[1]](#footnote-1)** | **Piezīmes** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Vispārīgā informācija** |  |  |  |  |
|  | Ražotājs (nosaukums, atrašanās vieta) | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | 1603.001 Ķēdes zāģis (darbināms no elektrotīkla) [[2]](#footnote-2) | Tipa apzīmējums [[3]](#footnote-3) |  |  |  |
|  | Preces marķēšanai pielietotais EAN kods, ja precei tāds ir piešķirts | Norādīt vērtību |  |  |  |
|  | Norādīt vai, izmantojot EAN kodu, ražotājs piedāvā iespēju saņemt digitālu tehnisko informāciju par preci (tips, ražotājs, tehniskie parametri, lietošanas instrukcija u.c.) | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | Parauga piegādes laiks tehniskajai izvērtēšanai (pēc pieprasījuma), darba dienas | Norādīt vērtību |  |  |  |
|  | **Standarti** |  |  |  |  |
|  | Atbilstība Eiropas direktīvai 2014/30/ES par elektromagnētisko savietojamību. | Atbilst |  |  |  |
|  | Eiropas direktīvai 2000/14/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz trokšņa emisiju vidē no iekārtām, kas paredzētas izmantošanai ārpus telpām | Atbilst |  |  |  |
|  | CE marķējums atbilstoši Eiropas direktīvai 2006/42/EK par mašīnām. | Atbilst |  |  |  |
|  | **Dokumentācija** |  |  |  |  |
|  | Pielikumā, kā atsevišķs fails iesniegts preces attēls, kurš atbilst sekojošām prasībām:   * ".jpg" vai “.jpeg” formātā * izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix * ir iespēja redzēt visu preci un izlasīt visus uzrakstus, marķējumus uz tā * attēls nav papildināts ar reklāmu | Atbilst |  |  |  |
|  | Oriģinālā lietošanas instrukcija sekojošās valodās | LV vai EN |  |  |  |
|  | **Tehniskā informācija** |  |  |  |  |
|  | Nominālais spriegums | 230V 50Hz |  |  |  |
|  | Jauda | ≥2,5 kW |  |  |  |
|  | Svars (bez zāģēšanas aprīkojuma) | ≤ 6,5 kg |  |  |  |
|  | Sliedes garums | ≥ 15” |  |  |  |
|  | Skaņas jaudas līmenis | ≤ 108 dB(A) |  |  |  |
|  | Kabeļa garums | ≥4m |  |  |  |
|  | Elektroniskā inerces ķēdes bremze | Atbilst |  |  |  |
|  | Ķēdes spriegošana sānos ar skrūvi | Atbilst |  |  |  |
|  | Ķēdes zvaigznes piedziņa tieši no elektromotora | Atbilst |  |  |  |
|  | Pārslodzes aizsardzība | Atbilst |  |  |  |
|  | Signāla lampa kas brīdina par pārkaršanu | Atbilst |  |  |  |
|  | Ķēdes eļļas tvertne ar vizuālu līmeņa kontroles iespēju | Atbilst |  |  |  |

Attēlam ir informatīvs raksturs



1. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse) [↑](#footnote-ref-1)
2. AS “Sadales tīkls” materiālu kategorijas nosaukums un numurs [↑](#footnote-ref-2)
3. Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu (modeļa nosaukums) [↑](#footnote-ref-3)