TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Nr. TS\_1603.003 v1

Zobenzāģis (darbināms no elektrotīkla)

| **Nr.** | **Apraksts** | **Minimālā tehniskā prasība** | **Piedāvātās preces konkrētais tehniskais apraksts** | **Avots[[1]](#footnote-1)** | **Piezīmes** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vispārīgā informācija** |  |  |  |
|  | Ražotājs (nosaukums, atrašanās vieta). | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | 1603.003 Zobenzāģis (darbināms no elektrotīkla )[[2]](#footnote-2) | Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu |  |  |  |
|  | Preces marķēšanai pielietotais EAN kods, ja precei tāds ir piešķirts | Norādīt vērtību |  |  |  |
|  | Norādīt vai, izmantojot EAN kodu, ražotājs piedāvā iespēju saņemt digitālu tehnisko informāciju par preci (tips, ražotājs, tehniskie parametri, lietošanas instrukcija u.c.) | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | Parauga piegādes laiks tehniskajai izvērtēšanai (pēc pieprasījuma), darba dienas | Norādīt vērtību |  |  |  |
| **Standarti** |  |  |  |
|  | Atbilstība Eiropas direktīvai 2014/30/ES par elektromagnētisko savietojamību. | Atbilst |  |  |  |
|  | CE marķējums atbilstoši Eiropas direktīvai 2006/42/EK par mašīnām. | Atbilst |  |  |  |
|  | Testēts saskaņā ar  | EPTA |  |  |  |
| **Dokumentācija** |  |  |  |
|  | Pielikumā, kā atsevišķs fails iesniegts preces attēls, kurš atbilst sekojošām prasībām: * ".jpg" vai “.jpeg” formātā;
* izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix;
* ir iespēja redzēt visu produktu un izlasīt visus uzrakstus uz tā;
* attēls nav papildināts ar reklāmu.
 | Atbilst |  |  |  |
|  | Oriģinālā lietošanas instrukcija sekojošās valodās | LV vai EN |  |  |  |
|  | EPTA tests (pēc pieprasījuma), darba dienas | Norādīt |  |  |  |
| **Tehniskā informācija** |  |  |  |
|  | Jauda |  ≥ 1000 W |  |  |  |
|  | Spriegums | 230V 50Hz |  |  |  |
|  | Kustību/triecienu biežums tukšgaitā | ≥ 2,600 min‾¹ |  |  |  |
|  | Zāģa gājiena garums | ≥ 28 mm |  |  |  |
|  | Barošanas vada garums | ≥ 2,2 m |  |  |  |
|  | Skaņas jaudas līmenis  | ≤ 100 dBA |  |  |  |
|  | Svars  | ≤ 5,0 kg |  |  |  |
|  | Zāģēšanas dziļums |  |  |  |  |
|  | Koks | ≥ 230 mm |  |  |  |
|  | Metāla profili, caurules | ≥ 20 mm |  |  |  |
| **Obligātā komplektācija** |  |  |  |
|  | Koferis | Iekļauts komplektā |  |  |  |
|  | Instrumenti asmeņu nomaiņai (ja nepieciešams) | Iekļauts komplektā |  |  |  |

Attēlam ir informatīvs raksturs



1. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse) [↑](#footnote-ref-1)
2. AS “Sadales tīkls” materiālu kategorijas nosaukums un numurs [↑](#footnote-ref-2)