TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Nr. TS\_1603.008 v1

Urbjmašīna ar perforatoru SDS+ (darbināma no elektrotīkla)

| **Nr.** | **Apraksts** | **Minimālā tehniskā prasība** | **Piedāvātās preces konkrētais tehniskais apraksts** | **Avots[[1]](#footnote-1)** | **Piezīmes** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vispārīgā informācija** |  |  |  |
|  | Ražotājs (nosaukums, atrašanās vieta). | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | 1603.008 Urbjmašīna ar perforatoru SDS+ (darbināma no elektrotīkla)[[2]](#footnote-2) | Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu |  |  |  |
|  | Preces marķēšanai pielietotais EAN kods, ja precei tāds ir piešķirts | Norādīt vērtību |  |  |  |
|  | Norādīt vai, izmantojot EAN kodu, ražotājs piedāvā iespēju saņemt digitālu tehnisko informāciju par preci (tips, ražotājs, tehniskie parametri, lietošanas instrukcija u.c.) | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | Parauga piegādes laiks tehniskajai izvērtēšanai (pēc pieprasījuma), darba dienas | Norādīt vērtību |  |  |  |
| **Standarti** |  |  |  |
|  | Atbilstība Eiropas direktīvai 2014/30/ES par elektromagnētisko savietojamību. | Atbilst |  |  |  |
|  | Eiropas direktīvai 2000/14/EK  | Atbilst |  |  |  |
|  | CE marķējums atbilstoši Eiropas direktīvai 2006/42/EK par mašīnām. | Atbilst |  |  |  |
|  | Testēts saskaņā ar  | EPTA |  |  |  |
| **Dokumentācija** |  |  |  |
|  | Pielikumā, kā atsevišķs fails iesniegts preces attēls, kurš atbilst sekojošām prasībām: * ".jpg" vai “.jpeg” formātā;
* izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix;
* ir iespēja redzēt visu produktu un izlasīt visus uzrakstus uz tā;
* attēls nav papildināts ar reklāmu.
 | Atbilst |  |  |  |
|  | Oriģinālā lietošanas instrukcija sekojošās valodās | LV vai EN |  |  |  |
|  | EPTA tests (pēc pieprasījuma), darba dienas | Norādīt |  |  |  |
| **Tehniskā informācija** |  |  |  |
|  | Jauda |  ≥ 780W |  |  |  |
|  | Spriegums | 230V 50Hz |  |  |  |
|  | Triecienu spēks  | ≥ 2,2 J |  |  |  |
|  | Barošanas vada garums | ≥ 2,0 m |  |  |  |
|  | Svars  | ≤ 3,5 kg |  |  |  |
|  | Apgriezienu skaits  | ≥ 1100 apgr/min |  |  |  |
|  | Triecienu biežums | ≥ 3800 min-1 |  |  |  |
|  | Patronu skaits komplektā (patronu nomaiņa veicama neizmantojot papildus instrumentus) | 2 |  |  |  |
|  | Patronas kapacitāte | 1,5 – 13 mm |  |  |  |
|  | Patronas kapacitāte | SDS + |  |  |  |
|  | Vibrācijas |  |  |  |  |
|  | Urbjot ar perforatoru | ≤ 18 m/sec² |  |  |  |
|  | Kaļot | ≤ 16 m/sec² |  |  |  |
|  | Urbuma diametrs |  |  |  |  |
|  | Koks | ≥ 30 mm |  |  |  |
|  | Betons | ≥ 26 mm |  |  |  |
|  | Metāls | ≥ 13 mm |  |  |  |
| **Obligātā komplektācija** |  |  |  |
|  | Koferis | Iekļauts komplektā |  |  |  |
|  | Salvete instrumenta kopšanai | Iekļauts komplektā |  |  |  |
|  | Smērvielas tūbiņa | Iekļauts komplektā |  |  |  |
|  | Sānu rokturis | Iekļauts komplektā |  |  |  |

Attēlam ir informatīvs raksturs



1. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse) [↑](#footnote-ref-1)
2. AS “Sadales tīkls” materiālu kategorijas nosaukums un numurs [↑](#footnote-ref-2)