TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Nr. TS\_1603.012 v1

Putekļu sūcējs (darbināma no elektrotīkla)

| **Nr.** | **Apraksts** | **Minimālā tehniskā prasība** | **Piedāvātās preces konkrētais tehniskais apraksts** | **Avots[[1]](#footnote-1)** | **Piezīmes** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vispārīgā informācija** | | |  |  |  |
|  | Ražotājs (nosaukums, atrašanās vieta). | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | 1603.012 Putekļu sūcējs (darbināms no elektrotīkla)[[2]](#footnote-2) | Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu |  |  |  |
|  | Preces marķēšanai pielietotais EAN kods, ja precei tāds ir piešķirts | Norādīt vērtību |  |  |  |
|  | Norādīt vai, izmantojot EAN kodu, ražotājs piedāvā iespēju saņemt digitālu tehnisko informāciju par preci (tips, ražotājs, tehniskie parametri, lietošanas instrukcija u.c.) | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | Parauga piegādes laiks tehniskajai izvērtēšanai (pēc pieprasījuma), darba dienas | Norādīt vērtību |  |  |  |
| **Standarti** | | |  |  |  |
|  | CE zīme atbilstoši Eiropas direktīvai 2014/30/ES par elektromagnētisko savietojamību. | Atbilst |  |  |  |
|  | Atbilstība Eiropas direktīvai 2006/42/ES par mašīnām | Atbilst |  |  |  |
| **Dokumentācija** | | |  |  |  |
|  | Pielikumā, kā atsevišķs fails iesniegts preces attēls, kurš atbilst sekojošām prasībām:   * ".jpg" vai “.jpeg” formātā; * izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix; * ir iespēja redzēt visu produktu un izlasīt visus uzrakstus uz tā; * attēls nav papildināts ar reklāmu. | Atbilst |  |  |  |
|  | Oriģinālā lietošanas instrukcija sekojošās valodās | LV vai EN |  |  |  |
| **Tehniskā informācija** | | |  |  |  |
|  | Dzinēja jauda, ≥800 W | 80Norādīt vērtību |  |  |  |
|  | Spriegums | 230 V; 50 Hz |  |  |  |
|  | Barošanas vada garums, ≥ 4 m | Norādīt vērtību |  |  |  |
|  | Tīrīšanas veids | Sauss/ mitrs |  |  |  |
|  | Maksimālais vakuuma spiediens (turbīnas), ≥ 220 MPa | Norādīt vērtību |  |  |  |
|  | Gaisa plūsmas daudzums, ≥ 60 l/s | Norādīt vērtību |  |  |  |
|  | Tvertnes tilpums, ≥ 20 l | Norādīt vērtību |  |  |  |
|  | Sūkšanas šļūtenes garums, ≥ 2 m | Norādīt vērtību |  |  |  |
|  | Trokšņu līmenis, ≤ 99 dBA | Norādīt vērtību |  |  |  |
|  | Norādīt pielietojamo putekļu maisu ražotāja kodus un iespējamos analogus | Norādīt |  |  |  |
| **Obligātā komplektācija** | | |  |  |  |
|  | Sūkšanas šļūtene | Norādīt ražotāja kodu |  |  |  |
|  | Pagarinātāj caurules 2x 0,5 m | Norādīt ražotāja kodu |  |  |  |
|  | Uzgalis/darbarīks sausai/mitrai grīdas sūkšanai | Norādīt ražotāja kodu |  |  |  |
|  | Uzgalis/darbarīks sausai/mitrai sūkšanai ar sašaurinājumu | Norādīt ražotāja kodu |  |  |  |

Attēlam ir informatīvs raksturs



1. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse) [↑](#footnote-ref-1)
2. AS “Sadales tīkls” materiālu kategorijas nosaukums un numurs [↑](#footnote-ref-2)