TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Nr. TS\_1603.013 v1

Augstspiediena mazgāšanas iekārta darbināma no elektrotīkla

| **Nr.** | **Apraksts** | **Minimāla tehniskā prasība** | **Piedāvātā produkta konkrētais tehniskais apraksts** | **Avots[[1]](#footnote-1)** | **Piezīmes** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vispārīgā informācija** | |  |  |  |  |
|  | Ražotājs (nosaukums, atrašanās vieta). | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | 1603.013 Augstspiediena mazgāšanas iekārta darbināma no elektrotīkla[[2]](#footnote-2) | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | Preces marķēšanai pielietotais EAN kods, ja precei tāds piešķirts | Norādīt vērtību |  |  |  |
|  | Norādīt vai, izmantojot EAN kodu, ražotājs piedāvā iespēju saņemt digitālu tehnisko informāciju par preci (tips, ražotājs, tehniskie parametri, lietošanas instrukcija u.c.) | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | Parauga piegāde laiks tehniskajai izvērtēšanai (pēc pieprasījuma), darba dienas | Norādīt vērtību |  |  |  |
| **Standarti** | |  |  |  |  |
|  | Atbilstība standartam LVS EN 55014-1:2017Elektromagnētiskā saderība. Prasības elektriskajām mājsaimniecības ierīcēm, elektriskajiem darbarīkiem un tamlīdzīgiem aparātiem. 1.daļa: Emisija (CISPR 14-1:2016 + COR1:2016) | Atbilst |  |  |  |
|  | Atbilstība standartam LVS EN 61000-1-2:2017 Elektromagnētiskā saderība (EMS). 1-2.daļa: Vispārīgi. Elektrisku un elektronisku sistēmu funkcionāla drošuma sasniegšanas metodoloģija, ieskaitot iekārtas saistībā ar elektromagnētiskiem traucējumiem | Atbilst |  |  |  |
|  | CE marķējums | Atbilst |  |  |  |
| **Dokumentācija** | |  |  |  |  |
|  | Ir iesniegts preces attēls, kurš atbilst sekojošām prasībām:   * ".jpg" vai “.jpeg” formātā; * izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix; * ir iespēja redzēt visu produktu un izlasīt visus uzrakstus uz tā; * attēls nav papildināts ar reklāmu. | Atbilst |  |  |  |
|  | Oriģinālā lietošanas instrukcija sekojošās valodās | LV vai EN |  |  |  |
|  | EPTA tests (pēc pieprasījuma), darba dienas | Norādīt |  |  |  |
| **Vides nosacījumi** | |  |  |  |  |
|  | Minimālā darba temperatūra | ≤ +5°C |  |  |  |
|  | Maksimālā darba temperatūra | ≥ +30°C |  |  |  |
| **Tehniskā informācija** | |  |  |  |  |
|  | Jauda | ≥ 1800 W |  |  |  |
|  | Spriegums - viena fāze | 230 V |  |  |  |
|  | Maksimālais ūdens spiediens | ≥ 130 bar |  |  |  |
|  | Ūdens patēriņš | ≥ 480 l/h |  |  |  |
|  | Augstspiediena ūdens šļūtene (armēta) | ≥ 6 m |  |  |  |
|  | Ūdens temperatūra | ≤ 60 oC |  |  |  |
|  | Darba uzgalis | Ar strūklas regulēšanas iespēju. |  |  |  |
|  | Svars (EPTA procedūra) | ≤ 25 kg |  |  |  |

Attēlam ir informatīvs raksturs



1. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse) [↑](#footnote-ref-1)
2. AS “Sadales tīkls” materiālu kategorijas nosaukums un numurs [↑](#footnote-ref-2)