TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Nr. TS 1603.016 v1

Fēns, tehniskais darbināms no elektrotīkla

| **Nr.** | **Apraksts** | **Minimālā tehniskā prasība** | **Piedāvātās preces konkrētais tehniskais apraksts** | **Avots[[1]](#footnote-1)** | **Piezīmes** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Vispārīgā informācija** |  |  |  |  |
|  | Ražotājs (nosaukums, atrašanās vieta) | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | 1603.016 Fēns, tehniskais darbināms no elektrotīkla [[2]](#footnote-2) | Tipa apzīmējums [[3]](#footnote-3) |  |  |  |
|  | Preces marķēšanai pielietotais EAN kods, ja precei tāds ir piešķirts | Norādīt vērtību |  |  |  |
|  | Norādīt vai, izmantojot EAN kodu, ražotājs piedāvā iespēju saņemt digitālu tehnisko informāciju par preci (tips, ražotājs, tehniskie parametri, lietošanas instrukcija u.c.) | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | Parauga piegāde laiks tehniskajai izvērtēšanai (pēc pieprasījuma), darba dienas | Norādīt vērtību |  |  |  |
|  | **Standarti** |  |  |  |  |
|  | Atbilstība Eiropas direktīvai 2014/30/ES par elektromagnētisko savietojamību. | Atbilst |  |  |  |
|  | CE marķējums atbilstoši Eiropas direktīvai 2006/42/EK par mašīnām. | Atbilst |  |  |  |
|  | Testēts saskaņā ar | EPTA |  |  |  |
|  | **Dokumentācija** |  |  |  |  |
|  | Pielikumā, kā atsevišķs fails iesniegts preces attēls, kurš atbilst sekojošām prasībām:   * ".jpg" vai “.jpeg” formātā * izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix * ir iespēja redzēt visu produktu un izlasīt visus uzrakstus uz tā * attēls nav papildināts ar reklāmu | Atbilst |  |  |  |
|  | Oriģinālā lietošanas instrukcija sekojošās valodās | LV vai EN |  |  |  |
|  | EPTA tests (pēc pieprasījuma), darba dienas | Norādīt |  |  |  |
|  | **Tehniskā informācija** |  |  |  |  |
|  | Jauda | ≥ 2000 W |  |  |  |
|  | Temperatūras regulēšana | Bezpakāpju regulātors |  |  |  |
|  | Gaisa plūsma | ≥ 500 l/min |  |  |  |
|  | Svars (EPTA procedūra) | ≤ 1 kg |  |  |  |
|  | Barošanas vada garums | ≥ 2,0 m |  |  |  |
|  | Spriegums - viena fāze | 230 V |  |  |  |
|  | **Obligātā komplektācija** |  |  |  |  |
|  | Instrumenta koferis | Iekļauts komplektā |  |  |  |
|  | Uzgaļi |  |  |  |  |
| 19.1. | Plakans 40-50 mm | Iekļauts komplektā |  |  |  |
| 19.2. | Sašaurinātais 18-25 mm | Iekļauts komplektā |  |  |  |
| 19.3. | Aptverošais termonosēdcauruļu uzgalis ar atstarotāju | Iekļauts komplektā |  |  |  |

Attēlam ir informatīvs raksturs

 

1. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse) [↑](#footnote-ref-1)
2. AS “Sadales tīkls” materiālu kategorijas nosaukums un numurs [↑](#footnote-ref-2)
3. Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu (modeļa nosaukums) [↑](#footnote-ref-3)