TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Nr. TS\_1603.017 v1

Lodāmurs darbināms no elektrotīkla

| **Nr.** | **Apraksts** | **Minimālā tehniskā prasība[[1]](#footnote-1)** | **Piedāvātās preces konkrētais tehniskais apraksts** | **Avots[[2]](#footnote-2)** | **Piezīmes** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vispārīgā informācija** | | |  |  |  |
|  | Ražotājs (nosaukums, atrašanās vieta). | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | 1603.017 Lodāmurs darbināms no elektrotīkla [[3]](#footnote-3) | Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu |  |  |  |
|  | Preces marķēšanai pielietotais EAN kods, ja precei tāds ir piešķirts | Norādīt vērtību |  |  |  |
|  | Norādīt vai, izmantojot EAN kodu, ražotājs piedāvā iespēju saņemt digitālu tehnisko informāciju par preci (tips, ražotājs, tehniskie parametri, lietošanas instrukcija u.c.) | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | Parauga piegādes laiks tehniskajai izvērtēšanai (pēc pieprasījuma), darba dienas | Norādīt vērtību |  |  |  |
| **Standarti** | | |  |  |  |
|  | Atbilstība Eiropas direktīvai 2014/30/ES par elektromagnētisko savietojamību. | Atbilst |  |  |  |
|  | CE marķējums atbilstoši Eiropas direktīvai 2006/42/EK par mašīnām. | Atbilst |  |  |  |
| **Dokumentācija** | | |  |  |  |
|  | Pielikumā, kā atsevišķs fails iesniegts preces attēls, kurš atbilst sekojošām prasībām:   * ".jpg" vai “.jpeg” formātā; * izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix; * ir iespēja redzēt visu produktu un izlasīt visus uzrakstus uz tā; * attēls nav papildināts ar reklāmu. | Atbilst |  |  |  |
|  | Oriģinālā lietošanas instrukcija sekojošās valodās | LV vai EN |  |  |  |
| **Tehniskā informācija** | | |  |  |  |
|  | Jauda | ≥ 50W |  |  |  |
|  | Spriegums | 230V 50Hz |  |  |  |
|  | Barošanas vada garums | ≥ 1,5 m |  |  |  |
|  | Temperatūra darba uzgalim | ≥ 350 °C |  |  |  |
|  | Sildītāja tips | keramiskais |  |  |  |
|  | Uzgaļi komplektā | 2 |  |  |  |
|  | Uzgalis maināms taisns- kalta formas | 2 mm |  |  |  |
|  | Uzgalis maināms taisns- konusveida formas | 0,8 mm |  |  |  |
| **Obligātā komplektācija** | | |  |  |  |
|  | Lodāmurs | Iekļauts komplektā |  |  |  |
|  | Lodāmura statīvs | Iekļauts komplektā |  |  |  |
|  | Tīrīšanas sūkli | Iekļauts komplektā |  |  |  |
|  | Uzgalis maināms taisns- kalta formas | Iekļauts komplektā |  |  |  |
|  | Uzgalis maināms taisns- konusveida formas | Iekļauts komplektā |  |  |  |

Attēlam ir informatīvs raksturs



1. Ja norādīta vērtība, piedāvājums var būt ar norādīto vērtību vai augstāku (labāku). Ja pie vērtības norādīts simbols ">, <" vai "≥, ≤", piedāvājuma konkrētai vērtībai jābūt, ievērojot simbola nozīmi, ja norādīts vērtību diapazons "–", jānodrošina, lai piedāvājums nosedz visu prasīto vērtību diapazonu, taču tas var pārsniegt mazāko un/vai lielāko norādītā diapazona vērtību, ja norādīta vērtību robeža "÷", jānodrošina, lai piedāvājums atbilstu kādai no vērtību robežās esošai vērtībai, nepārsniedzot zemāko vai augstāko norādītā diapazona vērtību [↑](#footnote-ref-1)
2. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse) [↑](#footnote-ref-2)
3. AS “Sadales tīkls” materiālu kategorijas nosaukums un numurs [↑](#footnote-ref-3)