TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Nr. TS\_1603.019 v1

 Gaismeklis darbināms no elektrotīkla

| **Nr.** | **Apraksts** | **Minimālā tehniskā prasība** | **Piedāvātās preces konkrētais tehniskais apraksts** | **Avots[[1]](#footnote-1)** | **Piezīmes** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vispārīgā informācija** |  |  |  |
|  | Ražotājs (nosaukums, atrašanās vieta). | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | 1603.019 Gaismeklis darbināms no elektrotīkla [[2]](#footnote-2) | Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu |  |  |  |
|  | Preces marķēšanai pielietotais EAN kods, ja precei tāds ir piešķirts | Norādīt vērtību |  |  |  |
|  | Norādīt vai, izmantojot EAN kodu, ražotājs piedāvā iespēju saņemt digitālu tehnisko informāciju par preci (tips, ražotājs, tehniskie parametri, lietošanas instrukcija u.c.) | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | Parauga piegādes laiks tehniskajai izvērtēšanai (pēc pieprasījuma), darba dienas | Norādīt vērtību |  |  |  |
| **Standarti** |  |  |  |
|  | Atbilstība Eiropas direktīvai 2014/30/ES par elektromagnētisko savietojamību. | Atbilst |  |  |  |
|  | CE marķējums atbilstoši Eiropas direktīvai 2006/42/EK par mašīnām. | Atbilst |  |  |  |
| **Dokumentācija** |  |  |  |
|  | Pielikumā, kā atsevišķs fails iesniegts preces attēls, kurš atbilst sekojošām prasībām: * ".jpg" vai “.jpeg” formātā;
* izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix;
* ir iespēja redzēt visu produktu un izlasīt visus uzrakstus uz tā;
* attēls nav papildināts ar reklāmu.
 | Atbilst |  |  |  |
|  | Oriģinālā lietošanas instrukcija sekojošās valodās | LV vai EN |  |  |  |
| **Vides nosacījumi** |  |  |  |
|  | Minimālā darba temperatūra | ≤ -15°C |  |  |  |
|  | Maksimālā darba temperatūra | ≥ +30°C |  |  |  |
|  | Aizsardzība pret putekļiem un ūdeni | IP54 |  |  |  |
| **Tehniskā informācija** |  |  |  |
|  | Spriegums | 230V 50Hz |  |  |  |
|  | Gaismeklis darbināms ar ≤ 2,0 kVA portatīvo ģeneratoru | Atbilst |  |  |  |
|  | Barošanas vada garums | ≥ 3 m |  |  |  |
|  | Gaismas avota tips | LED |  |  |  |
|  | Gaismas avota jauda | ≥ 400 W |  |  |  |
|  | Gaismas avota kalpošanas laiks | ≥ 30000h |  |  |  |
|  | Gaismas avota krāsas temperatūra | 5000 līdz 6000 K |  |  |  |
|  | Gaismas plūsmas kopējais lielums | ≥ 75000 lm |  |  |  |
|  | Apgaismojuma (min 5 lux) laukums | ≥ 3000m2 |  |  |  |
|  | Gaismas izkliedētājs un augšējais reflektors  | Elastīga materiāla |  |  |  |
|  | LED elementi aprīkoti ar drošības un triecienu aizsargkonstrukciju | Atbilst |  |  |  |
|  | Gaismas avots ar izkliedētāju ievietojams mehāniski izturīgā futlārī ar pārnēsāšanas rokturi | ≤ 1.25x0.265 m |  |  |  |
|  | Teleskopiskais masts |  |  |  |  |
|  | Trijkāju, saliekams, no strāvu nevadoša materiāla | Atbilst |  |  |  |
|  | Jānodrošina gaismekļa stabilitāte darba stāvoklī.  | ≥ 2,9 m |  |  |  |
|  | Garums transportēšanas stāvoklī | ≤ 1,8 m |  |  |  |
|  | Gaismekļa savienojumam ar teleskopisko mastu jānodrošina savienojuma leņķa regulēšanas un fiksācijas iespēja | Atbilstoši DIN 14640 |  |  |  |
|  | Kopējais svars  | ≤ 25kg |  |  |  |
| **Komplektācija** |  |  |  |
|  | Gaismas avots ar izkliedētāju  | Atbilst |  |  |  |
|  | Gaismas avota un izkliedētāja pārvietošanas futrālis | Atbilst |  |  |  |
|  | Teleskopiskais masts | Atbilst |  |  |  |

Attēlam ir informatīvs raksturs



1. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse) [↑](#footnote-ref-1)
2. AS “Sadales tīkls” materiālu kategorijas nosaukums un numurs [↑](#footnote-ref-2)