**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Nr. TS 1603.021 v1**

**Slīpmašīna galda divripu**

| **Nr.** | **Apraksts** | **Minimālā tehniskā prasība** | **Piedāvātās preces konkrētais tehniskais apraksts** | **Avots[[1]](#footnote-1)** | **Piezīmes** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Vispārīgā informācija** |  |  |  |  |
|  | Ražotājs (preces ražotāja nosaukums un preces ražotājvalsts) | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | 1603.021 Slīpmašīna galda divripu [[2]](#footnote-2) | Tipa apzīmējums [[3]](#footnote-3) |  |  |  |
|  | Preces marķēšanai pielietotais EAN kods, ja precei tāds ir piešķirts | Norādīt vērtību |  |  |  |
|  | Norādīt vai, izmantojot EAN kodu, ražotājs piedāvā iespēju saņemt digitālu tehnisko informāciju par preci (tips, ražotājs, tehniskie parametri, lietošanas instrukcija u.c.) | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | Tehn. Izvērtēšanai parauga piegādes laiks (pēc pieprasījuma) | Norādīt vērtību |  |  |  |
|  | **Standarti** |  |  |  |  |
|  | Atbilstība Eiropas direktīvai 2014/30/ES par elektromagnētisko savietojamību. | Atbilst |  |  |  |
|  | CE marķējums atbilstoši Eiropas direktīvai 2006/42/EK par mašīnām. | Atbilst |  |  |  |
|  | **Dokumentācija** |  |  |  |  |
|  | Oriģinālā lietošanas instrukcija | LV  |  |  |  |
|  | Pielikumā, kā atsevišķs fails iesniegts preces attēls, kurš atbilst sekojošām prasībām: ".jpg" vai “.jpeg” formātāizšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpixir iespēja redzēt visu produktu un izlasīt visus uzrakstus uz tā* attēls nav papildināts ar reklāmu
 | Atbilst |  |  |  |
|  | **Tehniskā informācija** |  |  |  |  |
|  | Spriegums, V | 230 |  |  |  |
|  | Jauda, W |  200 - 350 |  |  |  |
|  | Ātrums bez slodzes, min-1 | 2750 - 2950 |  |  |  |
|  | Max. slīpripas platums, mm | 15 -18 |  |  |  |
|  | Slīpripas diametrs, mm | 150 |  |  |  |
|  | Atveres lielums, mm | 12.7 |  |  |  |
|  | Skaņas jaudas līmenis (LWA), dB(A) | ≤ 77 |  |  |  |
|  | Aizsargstikli, gab. | 2 |  |  |  |
|  | Svars, kg | ≥ 8 |  |  |  |
|  | **Vides nosacījumi** |  |  |  |  |
|  | Aizsardzība pret putekļiem un ūdeni (atbilstoši EN 50470-1) | IP44 |  |  |  |
|  | **Obligātā komplektācija** |  |  |  |  |
|  | Slīpripa 150x16x12.7 GC (silikona karbīds), gb | 1  |  |  |  |
|  | Slīpripa 150x16x12.7 WA (alumīnija oksīds), gb | 1 |  |  |  |
|  | Elektrotīkla pieslēguma vads, gb | 1 |  |  |  |

**Attēlam ir informatīvs raksturs**



1. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse) [↑](#footnote-ref-1)
2. AS “Sadales tīkls” materiālu kategorijas nosaukums un numurs [↑](#footnote-ref-2)
3. Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu (modeļa nosaukums) [↑](#footnote-ref-3)