TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Nr. TS 1603.022 v1

Urbjmašīna perforators ar triecienveseri (darbināma no elektrotīkla), SDS MAX

| **Nr.** | **Apraksts** | **Minimālā tehniskā prasība** | **Piedāvātās preces konkrētais tehniskais apraksts** | **Avots[[1]](#footnote-1)** | **Piezīmes** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Vispārīgā informācija** |  |  |  |  |
|  | Ražotājs (nosaukums, atrašanās vieta) | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | 1603.022 Urbjmašīna perforators ar triecienveseri (darbināma no elektrotīkla), SDS MAX [[2]](#footnote-2) | Tipa apzīmējums [[3]](#footnote-3) |  |  |  |
|  | Preces marķēšanai pielietotais EAN kods, ja precei tāds ir piešķirts | Norādīt vērtību |  |  |  |
|  | Norādīt vai, izmantojot EAN kodu, ražotājs piedāvā iespēju saņemt digitālu tehnisko informāciju par preci (tips, ražotājs, tehniskie parametri, lietošanas instrukcija u.c.) | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | Parauga piegāde laiks tehniskajai izvērtēšanai (pēc pieprasījuma), darba dienas | Norādīt vērtību |  |  |  |
|  | **Standarti** |  |  |  |  |
|  | Atbilstība Eiropas direktīvai 2014/30/ES par elektromagnētisko savietojamību. | Atbilst |  |  |  |
|  | Eiropas direktīvai 2000/14/EK | Atbilst |  |  |  |
|  | CE marķējums atbilstoši Eiropas direktīvai 2006/42/EK par mašīnām. | Atbilst |  |  |  |
|  | Testēts saskaņā ar | EPTA |  |  |  |
|  | **Dokumentācija** |  |  |  |  |
|  | Pielikumā, kā atsevišķs fails iesniegts preces attēls, kurš atbilst sekojošām prasībām:   * ".jpg" vai “.jpeg” formātā * izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix * ir iespēja redzēt visu produktu un izlasīt visus uzrakstus uz tā * attēls nav papildināts ar reklāmu | Atbilst |  |  |  |
|  | Oriģinālā lietošanas instrukcija sekojošās valodās | LV vai EN |  |  |  |
|  | EPTA tests (pēc pieprasījuma), darba dienas | Norādīt vērtību |  |  |  |
|  | **Tehniskā informācija** |  |  |  |  |
|  | Jauda | ≥ 1500 W |  |  |  |
|  | Urbuma diametrs betonā | ≥ 45 mm |  |  |  |
|  | Urbuma diametrs ar kroņurbi betonā | ≥ 125 mm |  |  |  |
|  | Triecienu biežums | ≥ 1100 min-1 |  |  |  |
|  | Apgriezienu skaits regulējams ar bezpakāpju regulatoru | Atbilst |  |  |  |
|  | Trieciena spēks | ≥ 12 J |  |  |  |
|  | Svars | ≥ 10 kg |  |  |  |
|  | Barošanas vada garums | ≥ 4.0 m |  |  |  |
|  | Vibrācija urbjot/kaļot ne vairāk | ≤24 m/sec² / ≤17m/sec² |  |  |  |
|  | Spriegums - viena fāze | 230 V |  |  |  |
|  | **Obligātā komplektācija** |  |  |  |  |
|  | Sānu rokturis | Iekļauts komplektā |  |  |  |
|  | Tehniskā auduma drāna apkopei | Iekļauts komplektā |  |  |  |
|  | Smērviela darba instrumentam | Iekļauts komplektā |  |  |  |
|  | Instrumentu koferis | Iekļauts komplektā |  |  |  |

Attēlam ir informatīvs raksturs



1. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse) [↑](#footnote-ref-1)
2. AS “Sadales tīkls” materiālu kategorijas nosaukums un numurs [↑](#footnote-ref-2)
3. Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu (modeļa nosaukums) [↑](#footnote-ref-3)