TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Nr. TS\_1603.023 v1

Putekļusūcējs trīspakāpju (darbināma no elektrotīkla)

| **Nr.** | **Apraksts** | **Minimālā tehniskā prasība** | **Piedāvātās preces konkrētais tehniskais apraksts** | **Avots[[1]](#footnote-1)** | **Piezīmes** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vispārīgā informācija** | | |  |  |  |
|  | Ražotājs (nosaukums, atrašanās vieta). | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | 1603.023 Putekļusūcējs trīs pakāpju (darbināms no elektrotīkla)[[2]](#footnote-2) | Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu |  |  |  |
|  | Parauga piegādes laiks tehniskajai izvērtēšanai (pēc pieprasījuma), darba dienas | Norādīt vērtību |  |  |  |
| **Standarti** | | |  |  |  |
|  | Atbilstība Eiropas direktīvai 2014/30/ES par elektromagnētisko savietojamību. | Atbilst |  |  |  |
|  | CE marķējums atbilstoši Eiropas direktīvai 2006/42/EK par mašīnām. | Atbilst |  |  |  |
| **Dokumentācija** | | |  |  |  |
|  | Pielikumā, kā atsevišķs fails iesniegts preces attēls, kurš atbilst sekojošām prasībām:   * ".jpg" vai “.jpeg” formātā; * izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix; * ir iespēja redzēt visu produktu un izlasīt visus uzrakstus uz tā; * attēls nav papildināts ar reklāmu. | Atbilst |  |  |  |
|  | Iesniegta CE deklarācija | Atbilst |  |  |  |
|  | Oriģinālā lietošanas instrukcija sekojošās valodās | LV vai EN |  |  |  |
| **Tehniskā informācija** | | |  |  |  |
|  | Elektrodzinēja jauda | ≥ 3000 W |  |  |  |
|  | Spriegums | 230V 50Hz |  |  |  |
|  | Barošanas vada garums | ≥ 4 m |  |  |  |
|  | Tīrīšanas veids | Sauss/ mitrs |  |  |  |
|  | Maksimālais vakuuma spiediens (turbīnas ) | ≥ 22 kPa |  |  |  |
|  | Gaisa plūsmas daudzums | ≥ 190 l/s |  |  |  |
|  | Tvertnes tilpums | ≥ 40 l |  |  |  |
|  | Sūkšanas šļūtenes darba uzgaļu pievienojuma diametrs | 40 mm |  |  |  |
|  | Sūkšanas šļūtenes garums | ≥ 2 m |  |  |  |
|  | Trokšņu līmenis | ≤ 99 dB(A) |  |  |  |
|  | Elektrodzinēja korpuss , tvertne putekļiem un iesūkšanas šļūtene no strāvu nevadoša materiāla | Atbilst |  |  |  |
|  | Filtrācijas klase | L |  |  |  |
|  | Norādīt pielietojamo putekļu maisu ražotāja kodus un iespējamos analogus | Norādīt |  |  |  |
| **Obligātā komplektācija** | | |  |  |  |
|  | Sūkšanas šļūtene | Norādīt ražotāja kodu |  |  |  |
|  | Uzgalis/darbarīks grīdas sūkšanai | Norādīt ražotāja kodu |  |  |  |
|  | Uzgalis/darbarīks sūkšanai ar sašaurinājumu | Norādīt ražotāja kodu |  |  |  |

Attēlam ir informatīvs raksturs



1. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse) [↑](#footnote-ref-1)
2. AS “Sadales tīkls” materiālu kategorijas nosaukums un numurs [↑](#footnote-ref-2)