TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Nr. TS\_1603.026 v1

 Plazmas griešanas ierīce

| **Nr.** | **Apraksts** | **Minimālā tehniskā prasība[[1]](#footnote-1)** | **Piedāvātās preces konkrētais tehniskais apraksts** | **Avots[[2]](#footnote-2)** | **Piezīmes** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vispārīgā informācija** |  |  |  |
|  | Ražotājs (nosaukums, atrašanās vieta). | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | 1603.026 Plazmas griešanas ierīce[[3]](#footnote-3) | Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu |  |  |  |
|  | Parauga piegādes laiks tehniskajai izvērtēšanai (pēc pieprasījuma), darba dienas | Norādīt vērtību |  |  |  |
| **Standarti** |  |  |  |
|  | Atbilst Eiropas savienības direktīvai 2014/30/ES, par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz elektromagnētisko savietojamību | Atbilst |  |  |  |
|  | Atbilst Eiropas savienības direktīvai 2014/35/ES, par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz tādu elektroiekārtu pieejamību tirgū, kas paredzētas lietošanai noteiktās sprieguma robežās |  |  |  |  |
|  | Atbilst Eiropas savienības direktīvai 2011/65/ES, par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās | Atbilst |  |  |  |
| **Dokumentācija** |  |  |  |
|  | Pielikumā, kā atsevišķs fails iesniegts preces attēls, kurš atbilst sekojošām prasībām: * ".jpg" vai “.jpeg” formātā;
* izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix;
* ir iespēja redzēt visu produktu un izlasīt visus uzrakstus uz tā;
* attēls nav papildināts ar reklāmu.
 | Atbilst |  |  |  |
|  | Ir iesniegta piedāvātā materiāla ražotāja izsniegta un parakstīta ES Atbilstības deklarācija.Atbilstības deklarācija jāiesniedz latviešu valodā vai arī jāiesniedz oriģināls ar apliecinātu tulkojumu[[4]](#footnote-4) latviski | Atbilst |  |  |  |
|  | Oriģinālā lietošanas instrukcija sekojošās valodās | LV |  |  |  |
| **Tehniskā informācija** |  |  |  |
|  | Plazmas metāla griešanas iekārta ar metāla griešanas, caurdedzināšanas un grebšanas funkcijām | Atbilst |  |  |  |
|  | Barošanas spriegums, V |  400 |  |  |  |
|  | Barošanas sprieguma pielaide, % | ± 10 |  |  |  |
|  | Barošanas sprieguma frekvence, Hz | 50 |  |  |  |
|  | Invertora tipa barošanas avots | Atbilst |  |  |  |
|  | Maksimālā griešanas (darba) strāva robežās no 40 – 70, A | Atbilst |  |  |  |
|  | Darba strāvas bezpakāpju regulēšana | Atbilst |  |  |  |
|  | Iekārta aprīkota ar digitālo vadību un ekrānu parametru iestatīšanai, kļūdu paziņojumiem, režīmu izvēlei | Atbilst |  |  |  |
|  | Iekārtas darba režīmi – 2-taktu un 4-taktu | Atbilst |  |  |  |
|  | Nominālais darba gaisa spiediens, bar | ≥ 5 |  |  |  |
|  | Automātiskā izejošā gaisa spiediena regulēšanas sistēma | Atbilst |  |  |  |
|  | Metāla biezums caurdedzināšanai, mm | ≥ 16 |  |  |  |
|  | Rokas degļa vada garums, m | ≥ 6 |  |  |  |
|  | Iekārtas maksimālā griešanas strāva pie noslodzes 100 %, A | ≥ 40 |  |  |  |
|  | Iebūvēta aizsardzība pret pārspriegumu un pazeminātu barošanas avota spriegumu | Atbilst |  |  |  |
|  | Iekārtas aizsardzības klase – IP 23  | Atbilst |  |  |  |
| **Obligātā komplektācija** |  |  |  |
|  | Plazmas griešanas iekārta | Atbilst |  |  |  |
|  | Rokas deglis ar 75˚ griešanas sprauslu | Atbilst |  |  |  |

Attēlam ir informatīvs raksturs



1. Ja norādīta vērtība, piedāvājums var būt ar norādīto vērtību vai augstāku (labāku). Ja pie vērtības norādīts simbols ">, <" vai "≥, ≤", piedāvājuma konkrētai vērtībai jābūt, ievērojot simbola nozīmi, ja norādīts vērtību diapazons "–", jānodrošina, lai piedāvājums nosedz visu prasīto vērtību diapazonu, taču tas var pārsniegt mazāko un/vai lielāko norādītā diapazona vērtību, ja norādīta vērtību robeža "÷", jānodrošina, lai piedāvājums atbilstu kādai no vērtību robežās esošai vērtībai, nepārsniedzot zemāko vai augstāko norādītā diapazona vērtību. [↑](#footnote-ref-1)
2. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse) [↑](#footnote-ref-2)
3. AS “Sadales tīkls” materiālu kategorijas nosaukums un numurs [↑](#footnote-ref-3)
4. Apliecinot dokumenta tulkojuma pareizību, tulkojuma pēdējā lapā aiz teksta noformē apliecinājuma uzrakstu latviešu valodā. Apliecinājuma uzrakstā jāiekļauj: ar lielajiem burtiem rakstīti vārdi "TULKOJUMS PAREIZS"; tulkotāja vārds; tulkotāja paraksts; apliecinājuma vietas nosaukums un apliecinājuma datums. [↑](#footnote-ref-4)