TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Nr. TS 1603.028 v1

Lodēšanas stacija (darbināma no elektrotīkla)

| **Nr.** | **Apraksts** | **Minimālā tehniskā prasība** | **Piedāvātās preces konkrētais tehniskais apraksts** | **Avots[[1]](#footnote-1)** | **Piezīmes** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vispārīgā informācija** |  |  |  |
|  | Ražotājs (nosaukums, ražotnes atrašanās vieta). | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | 1603.028 Lodēšanas stacija (darbināma no elektrotīkla) [[2]](#footnote-2) | Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu |  |  |  |
|  | Preces marķēšanai pielietotais EAN kods, ja precei tāds ir piešķirts | Norādīt vērtību |  |  |  |
|  | Norādīt vai, izmantojot EAN kodu, ražotājs piedāvā iespēju saņemt digitālu tehnisko informāciju par preci (tips, ražotājs, tehniskie parametri, lietošanas instrukcija u.c.) | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | Parauga piegādes laiks tehniskajai izvērtēšanai (pēc pieprasījuma), darba dienas | Norādīt vērtību |  |  |  |
| **Standarti** |  |  |  |
|  | Atbilstība Eiropas parlamenta un padomes direktīvai 2014/30/ES. Par elektromagnētisko saderību. | Atbilst |  |  |  |
| **Dokumentācija** |  |  |  |
|  | Pielikumā, kā atsevišķs fails iesniegts preces attēls, kurš atbilst sekojošām prasībām: * ".jpg" vai “.jpeg” formātā;
* izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix;
* ir iespēja redzēt visu preci un izlasīt visus uzrakstus, marķējumus uz tā;
* attēls nav papildināts ar reklāmu.
 | Atbilst |  |  |  |
|  | Oriģinālā lietošanas instrukcija sekojošās valodās | LV vai EN |  |  |  |
| **Vides nosacījumi** |  |  |  |
|  | Darba vide (iekštelpas) | Atbilst |  |  |  |
| **Tehniskā informācija** |  |  |  |
|  | Tīkla spriegums (viena fāze)  | 230V |  |  |  |
|  | EU sprieguma kontaktdakša | Atbilst |  |  |  |
|  | Barošanas vada garums ≥1m  | Norādīt vērtību |  |  |  |
|  | Lodēšanas stacijas darba jauda | 40-55W |  |  |  |
|  | Lodēšanas stacijas darba temperatūra | 150-500℃ |  |  |  |
|  | Lodāmura darba spriegums | 24V |  |  |  |
|  | Manuāla temperatūras regulēšana | Atbilst |  |  |  |
|  | Digitāla temperatūras skala | Atbilst |  |  |  |
|  | Keramisks sildelements ar temperatūras sensoru | Atbilst |  |  |  |
|  | Iespēja mainīt lodēšanas uzgaļus | Atbilst |  |  |  |
|  | Lodāmura pieslēgkabelis līdz lodēšanas stacijai | 1,15-1,75m |  |  |  |
| **Konstrukcija** |  |  |  |
|  | Ergonomiski izveidots lodāmura rokturis | Atbilst |  |  |  |
| **Obligātā komplektācija** |  |  |  |
|  | Lodēšanas uzgalis taisns-kalta formas | 2mm |  |  |  |
|  | Lodēšanas uzgalis taisns-konusveida formas | 0,8mm |  |  |  |
|  | Stends ar tīrīšanas sūkli | Atbilst |  |  |  |

Attēlam ir informatīvs raksturs



1. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse) [↑](#footnote-ref-1)
2. AS “Sadales tīkls” materiālu kategorijas nosaukums un numurs [↑](#footnote-ref-2)