TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Nr. TS 1603.029 v1

Eļļas sūknis, pārvietojams (darbināms no elektrotīkla)

| **Nr.** | **Apraksts** | **Minimālā tehniskā prasība** | **Piedāvātās preces konkrētais tehniskais apraksts** | **Avots[[1]](#footnote-1)** | **Piezīmes** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vispārīgā informācija** |  |  |  |
|  | Ražotājs (nosaukums, ražotnes atrašanās vieta). | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | 1603.029 Eļļas sūknis, pārvietojams (darbināms no elektrotīkla) [[2]](#footnote-2) | Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu |  |  |  |
|  | Preces marķēšanai pielietotais EAN kods, ja precei tāds ir piešķirts | Norādīt vērtību |  |  |  |
|  | Norādīt vai, izmantojot EAN kodu, ražotājs piedāvā iespēju saņemt digitālu tehnisko informāciju par preci (tips, ražotājs, tehniskie parametri, lietošanas instrukcija u.c.) | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | Parauga piegādes laiks tehniskajai izvērtēšanai (pēc pieprasījuma), darba dienas | Norādīt vērtību |  |  |  |
| **Standarti** |  |  |  |
|  | CE marķējums atbilstoši Eiropas direktīvai 2006/42/EU un 2014/30/EU | Atbilst |  |  |  |
| **Dokumentācija** |  |  |  |
|  | Pielikumā kā atsevišķs fails iesniegts preces attēls, kurš atbilst sekojošām prasībām: * ".jpg" vai “.jpeg” formātā;
* izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix;
* ir iespēja redzēt visu preci un izlasīt visus uzrakstus, marķējumus uz tā;
* attēls nav papildināts ar reklāmu.
 | Atbilst |  |  |  |
|  | Oriģinālā lietošanas instrukcija sekojošās valodās | LV vai EN |  |  |  |
| **Tehniskā informācija** |  |  |  |
|  | Barošanas spriegums 1 fāzu 230V / 50Hz | Atbilst |  |  |  |
|  | Elektrodzinēja nominālā jauda: ≥ 0.55kW | Atbilst |  |  |  |
|  | Eļļas pārsūknēšanas jauda ≥ 40 litri/ minūtē | Atbilst |  |  |  |
|  | Sūkšanas šļūtenes garums ≥ 2m | Atbilst |  |  |  |
|  | Izplūdes šļūtenes garums ≥ 4m | Atbilst |  |  |  |
|  | Ieliešanas pašselektīva pistole, kas aprīkota ar slēdzeni | Atbilst |  |  |  |
|  | Aprīkots ar eļļas caurplūdes skaitītāju, kuru iespējams atgriezt uz “nullēm” | Atbilst |  |  |  |
| **Obligātā komplektācija** |  |  |  |
|  | Eļļas sūknis | Atbilst |  |  |  |
|  | Sūkšanas un izplūdes šļūtenes | Atbilst |  |  |  |
|  | Ieliešanas pašselektīva pistole, kas aprīkota ar slēdzeni | Atbilst |  |  |  |
|  | Terminālu un kabeļu saišu komplekts | Atbilst |  |  |  |
|  | Obligātajai komplektācijai jābūt saderīgai sūkni | Atbilst |  |  |  |

Attēlam ir informatīvs raksturs



1. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse) [↑](#footnote-ref-1)
2. AS “Sadales tīkls” materiālu kategorijas nosaukums un numurs [↑](#footnote-ref-2)