**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Nr. TS 1603.033 v1**

**Pilns kategorijas vai kategorijas grupas nosaukums**

| **Nr.** | **Apraksts** | **Minimālā tehniskā prasība[[1]](#footnote-1)**  | **Piedāvātās preces konkrētais tehniskais apraksts** | **Avots[[2]](#footnote-2)** | **Piezīmes** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vispārīgā informācija** |  |  |  |
|  | Ražotājs (nosaukums, ražotnes atrašanās vieta). | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | 1603.033 Riteņu montāžas iekārta, kravas transportam (darbināma no elektrotīkla)  [[3]](#footnote-3) | Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu |  |  |  |
|  | Preces marķēšanai pielietotais EAN kods, ja precei tāds ir piešķirts | Norādīt vērtību |  |  |  |
|  | Norādīt vai, izmantojot EAN kodu, ražotājs piedāvā iespēju saņemt digitālu tehnisko informāciju par preci (tips, ražotājs, tehniskie parametri, lietošanas instrukcija u.c.) | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | Parauga piegādes laiks tehniskajai izvērtēšanai (pēc pieprasījuma), darba dienas | Norādīt vērtību |  |  |  |
| **Standarti** |  |  |  |
|  | CE marķējums, atbilstoši Eiropas direktīvai 2006/42/EC | Atbilst |  |  |  |
| **Dokumentācija** |  |  |  |
|  | Pielikumā, kā atsevišķs fails iesniegts preces attēls, kurš atbilst sekojošām prasībām: * ".jpg" vai “.jpeg” formātā;
* izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix;
* ir iespēja redzēt visu preci un izlasīt visus uzrakstus, marķējumus uz tā;
* attēls nav papildināts ar reklāmu.
 | Atbilst |  |  |  |
|  | Oriģinālā lietošanas instrukcija sekojošās valodās | LV un EN |  |  |  |
| **Tehniskā informācija** |  |  |  |
|  | Diska minimālais diametrs | 14” |  |  |  |
|  | Diska maksimālais diametrs | 46” |  |  |  |
|  | Maksimālais riteņa diametrs | ≥2300 mm |  |  |  |
|  | Maksimālais riteņa platums | ≥1000 mm |  |  |  |
|  | Maksimālais riteņa svars | ≥1500 kg |  |  |  |
|  | Riteņa fiksācijas veids mehānismā | Četru žokļu sistēma ar hidraulisko vadību |  |  |  |
|  | Barošanas avots (frekvence) | 400/230 V (50 Hz) |  |  |  |
| **Konstrukcija** |  |  |  |
|  | Pārvietojama vadības pults | Atbilst |  |  |  |
|  | Regulējams montāžas demontāžas mehānisms ar āķi un rulli | Atbilst |  |  |  |
| **Obligātā komplektācija** |  |  |  |
|  | Iekārta, montāžas lāpstiņas, pretslīdes fiksatori un citas palīgierīces riepu montāžai un demontāžai | Atbilst |  |  |  |

**Attēlam ir informatīvs raksturs**



1. Ja norādīta vērtība, piedāvājums var būt ar norādīto vērtību vai augstāku (labāku). Ja pie vērtības norādīts simbols ">, <" vai "≥, ≤", piedāvājuma konkrētai vērtībai jābūt, ievērojot simbola nozīmi, ja norādīts vērtību diapazons "–", jānodrošina, lai piedāvājums nosedz visu prasīto vērtību diapazonu, taču tas var pārsniegt mazāko un/vai lielāko norādītā diapazona vērtību, ja norādīta vērtību robeža "÷", jānodrošina, lai piedāvājums atbilstu kādai no vērtību robežās esošai vērtībai, nepārsniedzot zemāko vai augstāko norādītā diapazona vērtību [↑](#footnote-ref-1)
2. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse) [↑](#footnote-ref-2)
3. AS “Sadales tīkls” materiālu kategorijas nosaukums un numurs [↑](#footnote-ref-3)