**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Nr. TS 1603.036 v1**

**Auto startēšanas palīgierīce**

| **Nr.** | **Apraksts** | **Minimālā tehniskā prasība** | **Piedāvātās preces konkrētais tehniskais apraksts** | **Avots[[1]](#footnote-1)** | **Piezīmes** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vispārīgā informācija** |  |  |  |
|  | Ražotājs (nosaukums, ražotnes atrašanās vieta). | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | 1603.036 Auto startēšanas palīgierīce (darbināms no elektrotīkla) [[2]](#footnote-2) | Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu |  |  |  |
|  | Preces marķēšanai pielietotais EAN kods, ja precei tāds ir piešķirts | Norādīt vērtību |  |  |  |
|  | Norādīt vai, izmantojot EAN kodu, ražotājs piedāvā iespēju saņemt digitālu tehnisko informāciju par preci (tips, ražotājs, tehniskie parametri, lietošanas instrukcija u.c.) | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | Parauga piegādes laiks tehniskajai izvērtēšanai (pēc pieprasījuma), darba dienas | Norādīt vērtību |  |  |  |
| **Standarti** |  |  |  |
|  | CE zīme atbilstoši Eiropas direktīvai 2014/30/ES par elektromagnētisko savietojamību. | Atbilst |  |  |  |
| **Dokumentācija** |  |  |  |
|  | Pielikumā, kā atsevišķs fails iesniegts preces attēls, kurš atbilst sekojošām prasībām: * ".jpg" vai “.jpeg” formātā;
* izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix;
* ir iespēja redzēt visu preci un izlasīt visus uzrakstus, marķējumus uz tā;
* attēls nav papildināts ar reklāmu.
 | Atbilst |  |  |  |
|  | Oriģinālā lietošanas instrukcija sekojošās valodās | LV |  |  |  |
| **Tehniskā informācija** |  |  |  |
|  | Startēšanas ierīce ar iebūvētu akumulatoru | Atbilst |  |  |  |
|  | Barošanas spriegums 230 V, 50 Hz | Atbilst |  |  |  |
|  | EU tipa kontaktdakša barošanas kabelim | Atbilst |  |  |  |
|  | Izejas spriegums 12 V un 24 V | Atbilst |  |  |  |
|  | Maksimālā startēšanas strāva pie 12 V ≥ 2000 A | Norādīt vērtību |  |  |  |
|  | Maksimālā startēšanas strāva pie 24 V ≥ 1000 A | Norādīt vērtību |  |  |  |
|  | Manuāla režīmu pārslēgšana | Atbilst |  |  |  |
|  | Iebūvētā akumulatora ietilpība ≥ 40 Ah | Norādīt vērtību |  |  |  |
|  | Iebūvētā akumulatora uzlādes indikācija | Atbilst |  |  |  |
|  | Iebūvēta 12 V ligzda | Atbilst |  |  |  |
|  | Startēšanas vadu šķērsgriezums ≥ 45 mm2 | Norādīt vērtību |  |  |  |
|  | Startēšanas vadu garums ≥ 1500 mm | Norādīt vērtību |  |  |  |
|  | Startēšanas vadi aprīkoti ar izolētiem krokodila tipa savienotājiem | Atbilst |  |  |  |
| **Konstrukcija** |  |  |  |
|  | Ratiņu konstrukcijas korpuss uz diviem riteņiem un ar vilkšanas rokturi | Atbilst |  |  |  |
|  | No konstrukcijas neatdalāmi startēšanas vadi | Atbilst |  |  |  |
|  | Korpusā paredzētas vietas startēšanas vadu un savienojošo spaiļu glabāšanai | Atbilst |  |  |  |
| **Obligātā komplektācija** |  |  |  |
|  | Startēšanas ierīce ar akumulatora bateriju | Atbilst |  |  |  |
|  | Tīkla barošanas vads | Atbilst |  |  |  |
|  | Startēšanas vadi ar savienojošām spailēm | Atbilst |  |  |  |
|  | Lietotāja instrukcija | Atbilst |  |  |  |

**Attēlam ir informatīvs raksturs**



1. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse) [↑](#footnote-ref-1)
2. AS “Sadales tīkls” materiālu kategorijas nosaukums un numurs [↑](#footnote-ref-2)