TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Nr. TS 1603.038 v1

Prožektors uz statīva, LED, 50W (darbināms no elektrotīkla)

| **Nr.** | **Apraksts** | **Minimālā tehniskā prasība** | **Piedāvātās preces konkrētais tehniskais apraksts** | **Avots[[1]](#footnote-1)** | **Piezīmes** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vispārīgā informācija** | | |  |  |  |
|  | Ražotājs (nosaukums, atrašanās vieta). | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | 1603.028 Prožektors uz statīva. LED, 50W (darbināms no elektrotīkla)[[2]](#footnote-2) | Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu |  |  |  |
|  | Preces marķēšanai pielietotais kods ( EAN kods) | Norādīt vērtību |  |  |  |
|  | Parauga piegādes laiks tehniskajai izvērtēšanai (pēc pieprasījuma), darba dienas | Norādīt vērtību |  |  |  |
| **Standarti** | | |  |  |  |
|  | Atbilstība direktīvai 2011/65/ES par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās | Atbilst |  |  |  |
|  | CE zīme atbilstoši Elektromagnētiskās savietojamības direktīvai 2014/30EK | Atbilst |  |  |  |
| **Dokumentācija** | | |  |  |  |
|  | Pielikumā, kā atsevišķs fails iesniegts preces attēls, kurš atbilst sekojošām prasībām:   * ".jpg" vai “.jpeg” formātā; * izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix; * ir iespēja redzēt visu produktu un izlasīt visus uzrakstus uz tā; * attēls nav papildināts ar reklāmu. | Atbilst |  |  |  |
|  | Oriģinālā lietošanas instrukcija sekojošās valodās | LV |  |  |  |
| **Vides nosacījumi** | | | | | |
|  | Minimālā darba temperatūra, °C | ≤ - 15 |  |  |  |
|  | Maksimālā darba temperatūra, °C | ≥ + 25 |  |  |  |
| **Tehniskā informācija** | | |  |  |  |
|  | LED prožektora barošana no elektriskā tīkla | Atbilst |  |  |  |
|  | Barošanas spriegums, V un sprieguma frekvence, Hz | 230, 50 |  |  |  |
|  | Barošanas vada garums, m | ≥ 2 |  |  |  |
|  | Barošanas kabeļa kontaktdakša EU tipa | Atbilst |  |  |  |
|  | LED prožektora jauda, W | 50 |  |  |  |
|  | LED prožektora izstarotās gaismas krāsas temperatūra robežās no 4000 – 6000 K | Norādīt vērtību |  |  |  |
|  | LED prožektora izstarotās gaismas leņķis | ≥ 110° |  |  |  |
|  | LED prožektora aizsardzības klase | IP 65 |  |  |  |
|  | LED prožektors stiprināms uz statīva | Atbilst |  |  |  |
|  | Statīvs izgatavots no metāla | Atbilst |  |  |  |
|  | Statīvs salokāms | Atbilst |  |  |  |
|  | Statīvs novietojams uz grīdas ar regulējamu augstumu | Atbilst |  |  |  |
|  | Statīva maksimālais augstums, m | ≥ 1,4 |  |  |  |
|  | LED prožektors noņemams no statīva | Atbilst |  |  |  |
|  | Ja LED prožektors un statīvs nav viens komplekts, tad statīva stiprinājumam jābūt savietojamam ar prožektoru. | Atbilst |  |  |  |
|  | Iekārtas garantija 2 gadi | Atbilst |  |  |  |

Attēlam ir informatīvs raksturs



1. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse) [↑](#footnote-ref-1)
2. AS “Sadales tīkls” materiālu kategorijas nosaukums un numurs [↑](#footnote-ref-2)