TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Nr. TS 1603.041 v1

Pārvietojams dūmu nosūcējs metināšanas darbiem

| **Nr.** | **Apraksts** | **Minimālā tehniskā prasība**[[1]](#footnote-1) | **Piedāvātās preces konkrētais tehniskais apraksts** | **Avots**[[2]](#footnote-2) | **Piezīmes** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vispārīgā informācija** |  |  |  |
|  | Ražotājs (nosaukums, atrašanās vieta). | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | 1603.041 Dūmu nosūcējs metināšanas darbiem, pārvietojams (darbināms no elektrotīkla) [[3]](#footnote-3) | Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu[[4]](#footnote-4) |  |  |  |
|  | Preces marķēšanai pielietotais EAN kods, ja precei tāds ir piešķirts | Norādīt vērtību |  |  |  |
|  | Norādīt vai, izmantojot EAN kodu, ražotājs piedāvā iespēju saņemt digitālu tehnisko informāciju par preci (tips, ražotājs, tehniskie parametri, lietošanas instrukcija u.c.) | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | Parauga piegādes laiks tehniskajai izvērtēšanai (pēc pieprasījuma), darba dienas | Norādīt vērtību |  |  |  |
| **Standarti** |  |  |  |
|  | CE marķējums atbilstoši Eiropas regulai 2006/42/CE par mašīnām | Atbilst |  |  |  |
| **Dokumentācija** |  |  |  |
|  | Pielikumā, kā atsevišķs iesniegts iesniegts preces attēls, kurš atbilst sekojošām prasībām: * ".jpg" vai “.jpeg” formātā;
* izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix;
* ir iespēja redzēt visu produktu un izlasīt visus uzrakstus uz tā;
* attēls nav papildināts ar reklāmu.
 | Atbilst |  |  |  |
|  | Oriģinālā lietošanas instrukcija sekojošās valodās | LV |  |  |  |
| **Tehniskā informācija** |  |  |  |
|  | Pielietojums – sausu metināšanas dūmu nosūkšanai. | Atbilst |  |  |  |
|  | Spriegums | 400 V, 50 Hz |  |  |  |
|  | Elektrodzinēja jauda | ≥0.75 kW  |  |  |  |
|  | Minimālā sūkšanas jauda | ≥ 1 200 m3 /h |  |  |  |
|  | Dūmu nosūkšanas caurule –regulējama, lokana, rokas tipa | Atbilst |  |  |  |
|  | Filtru aizsērēšanas indikators | Atbilst |  |  |  |
|  | Filtrēšanas process | Divpakāpju |  |  |  |
|  | Maināmi filtrējošie elementi | Atbilst |  |  |  |
|  | Filtra materiāls | Aktīvā ogle |  |  |  |
|  | Dūmu nosūkšanas caurules garums  | ≥ 3 m |  |  |  |
|  | Trokšņa līmenis | ≤ 75 dB |  |  |  |
| **Obligātā komplektācija** |
|  | Dūmu nosūcējs | Atbilst |  |  |  |
|  | Dūmu nosūkšanas caurule –regulējama, lokana, rokas tipa | Atbilst |  |  |  |

Attēlam ir informatīvs raksturs



1. Ja norādīta vērtība, piedāvājums var būt ar norādīto vai augstāku vērtību, ja pie vērtības norādīts simbols "<" vai "≤", piedāvājuma konkrētai vērtībai jābūt, ievērojot simbola nozīmi, ja norādīts vērtību diapazons "–", jānodrošina, lai piedāvājums nosedz visu prasīto vērtību diapazonu (var būt mazāks par norādītā diapazona mazāko vērtību un lielāks par diapazona lielāko vērtību), ja norādīta vērtību robeža "÷", jānodrošina, lai piedāvājums atbilstu kādai no vērtību robežās esošai vērtībai [↑](#footnote-ref-1)
2. Lai pārliecinātos par atbilstību, norādīt precīzu avotu, kur atspoguļota tehniskā informācija (iesniegtā dokumenta datnes nosaukums, lapaspuse). Atbilstība tehniskajiem parametriem tiks pārbaudīta arī sadaļā "Dokumentācija" minētajos dokumentos [↑](#footnote-ref-2)
3. AS “Sadales tīkls” materiālu kategorijas nosaukums un numurs [↑](#footnote-ref-3)
4. Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu (modeļa nosaukums/reference/kods) [↑](#footnote-ref-4)