TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Nr. TS 1603.044 v1

Kombinētais metāla ripzāģis

| **Nr.** | **Apraksts** | **Minimālā tehniskā prasība[[1]](#footnote-1)** | **Piedāvātās preces konkrētais tehniskais apraksts** | **Avots[[2]](#footnote-2)** | **Piezīmes** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vispārīgā informācija** |  |  |  |
|  | Ražotājs (nosaukums, ražotnes atrašanās vieta). | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | 1603.044 Kombinētais metāla ripzāģis, (darbināms no elektrotīkla)[[3]](#footnote-3) | Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu |  |  |  |
|  | Parauga piegādes laiks tehniskajai izvērtēšanai (pēc pieprasījuma), darba dienas | Norādīt vērtību |  |  |  |
| **Standarti**[[4]](#footnote-4) |  |  |  |
|  | Atbilst Eiropas savienības direktīvai 2006/42/EK, par mašīnām, un ar kuru groza Direktīvu 95/16/EK  | Atbilst |  |  |  |
|  | Atbilst Eiropas savienības direktīvai 2014/30/ES, par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz elektromagnētisko savietojamību  | Atbilst |  |  |  |
|  | Atbilst Eiropas savienības direktīvai 2011/65/ES, par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās  | Atbilst |  |  |  |
| **Dokumentācija** |  |  |  |
|  | Iesniegts preces attēls, kurš atbilst sekojošām prasībām: * ".jpg" vai “.jpeg” formātā;
* izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix;
* ir iespēja redzēt visu preci un izlasīt visus uzrakstus, marķējumus uz tā;
* attēls nav papildināts ar reklāmu.
 | Atbilst |  |  |  |
|  | Ir iesniegta piedāvātā materiāla ražotāja izsniegta un parakstīta ES Atbilstības deklarācija.Atbilstības deklarācija jāiesniedz latviešu valodā vai arī jāiesniedz oriģināls ar apliecinātu tulkojumu[[5]](#footnote-5) latviski | Atbilst |  |  |  |
|  | Oriģinālā lietošanas instrukcija sekojošās valodās | LV  |  |  |  |
| **Tehniskā informācija** |  |  |  |
|  | Jauda, kW | ≥ 1.7 |  |  |  |
|  | Ātrums bez slodzes: min⁻¹ | ≥ 1300 |  |  |  |
|  | Barošanas spriegums, V | 400 |  |  |  |
|  | Barošanas sprieguma frekvence, Hz | 50 |  |  |  |
|  | Zāģripas diametrs, mm | ≥ 300 |  |  |  |
|  | Griešanas diametrs 90 ° apaļš materiāls, mm | ≥ 100 |  |  |  |
|  | Griešanas izmērs 90 ° kvadrātveida, mm | ≥ 100 x 100 |  |  |  |
| **Obligātā komplektācija** |  |  |  |
|  | Kombinētais metāla ripzāģis | 1 gab |  |  |  |
|  | Atbilstoša diametra zāģripa melnajam metālam  | 2 gab |  |  |  |
|  | Atbilstoša diametra zāģripa alumīnijam | 2 gab |  |  |  |
|  | Atbilstoša diametra zāģripa nerūsējošā tēraudam | 2 gab |  |  |  |
|  | Instrukcija Latviešu valodā | Iekļauta komplektā |  |  |  |

Attēlam ir informatīvs raksturs



1. Ja norādīta vērtība, piedāvājums var būt ar norādīto vērtību vai augstāku (labāku). Ja pie vērtības norādīts simbols ">, <" vai "≥, ≤", piedāvājuma konkrētai vērtībai jābūt, ievērojot simbola nozīmi, ja norādīts vērtību diapazons "–", jānodrošina, lai piedāvājums nosedz visu prasīto vērtību diapazonu, taču tas var pārsniegt mazāko un/vai lielāko norādītā diapazona vērtību, ja norādīta vērtību robeža "÷", jānodrošina, lai piedāvājums atbilstu kādai no vērtību robežās esošai vērtībai, nepārsniedzot zemāko vai augstāko norādītā diapazona vērtību [↑](#footnote-ref-1)
2. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse) [↑](#footnote-ref-2)
3. AS “Sadales tīkls” materiālu kategorijas numurs un nosaukums/ AS "Sadales tīkls" materials category number and name [↑](#footnote-ref-3)
4. Ja Sabiedriskā pakalpojumu sniedzēja tehniskajā specifikācijā norādīts standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, Piegādātājs var piedāvāt atbilstību ekvivalentam standartam, kas atbilst tehniskās specifikācijas un tajā ietverto standartu prasībām, parametriem, un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto darbību un funkcionalitāti.

Ja Piegādātājs piedāvā ekvivalentu standartu, Piegādātājam jāpierāda tā ekvivalentums. Atzinumu vai vērtējumu var izsniegt tikai akreditētas atbilstības novērtēšanas institūcijas (laboratoriju/institūciju akreditējis viens no Eiropas Akreditācijas kooperācijas (EA) dalībniekiem ([http://www.european-accreditation.org/)](http://www.european-accreditation.org/%29)).

 [↑](#footnote-ref-4)
5. Apliecinot dokumenta tulkojuma pareizību, tulkojuma pēdējā lapā aiz teksta noformē apliecinājuma uzrakstu latviešu valodā. Apliecinājuma uzrakstā jāiekļauj: ar lielajiem burtiem rakstīti vārdi "TULKOJUMS PAREIZS"; tulkotāja vārds; tulkotāja paraksts; apliecinājuma vietas nosaukums un apliecinājuma datums. [↑](#footnote-ref-5)