TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Nr. TS\_1604.002 v1

1604.002 Gaisa kompresors 50 l

| **Nr.** | **Apraksts** | **Minimālā tehniskā prasība** | **Piedāvātās preces konkrētais tehniskais apraksts** | **Avots[[1]](#footnote-1)** | **Piezīmes** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vispārīgā informācija** |  |  |  |
|  | Ražotājs (nosaukums, atrašanās vieta). | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | 1604.002 Gaisa kompresors 50l[[2]](#footnote-2) | Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu |  |  |  |
|  | Preces marķēšanai pielietotais EAN kods, ja precei tāds ir piešķirts | Norādīt vērtību |  |  |  |
|  | Norādīt vai, izmantojot EAN kodu, ražotājs piedāvā iespēju saņemt digitālu tehnisko informāciju par preci (tips, ražotājs, tehniskie parametri, lietošanas instrukcija u.c.) | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | Parauga piegādes laiks tehniskajai izvērtēšanai (pēc pieprasījuma), darba dienas | Norādīt vērtību |  |  |  |
| **Standarti[[3]](#footnote-3)** |  |  |  |
|  | Atbilstība standartam EN 1012-1 Kompresori un vakuumsūkņi. Drošuma prasības. 1. Daļa: Gaisa kompresori vai ekvivalents | Atbilst |  |  |  |
| **Dokumentācija** |  |  |  |
|  | Pielikumā, kā atsevišķs iesniegts iesniegts preces attēls, kurš atbilst sekojošām prasībām: * ".jpg" vai “.jpeg” formātā;
* izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix;
* ir iespēja redzēt visu produktu un izlasīt visus uzrakstus uz tā;
* attēls nav papildināts ar reklāmu.
 | Atbilst |  |  |  |
|  | Oriģinālā lietošanas instrukcija sekojošās valodās | LV vai EN |  |  |  |
| **Tehniskā informācija** |  |  |  |
|  | Spriegums | 230 V |  |  |  |
|  | Elektrodzinēja jauda | ≥ 1.5 kW |  |  |  |
|  | Kompresora tips | Virzuļtipa |  |  |  |
|  | Kompresora cilindru skaits | ≥1 gab. |  |  |  |
|  | Spiedtvertnes tilpums | ≥ 50 l |  |  |  |
|  | Ražīgums | ≥ 220 l/min |  |  |  |
|  | Darba spiediena diapazons | 2 – 8 bar |  |  |  |
|  | Darba spiediena regulators | Atbilst |  |  |  |
|  | Drošības vārsts | Mehānisks |  |  |  |
|  | Trīsdzīslu barošanas vada garums ar DIN kontaktdakšu | ≥ 1.75 m |  |  |  |
|  | Elektrodzinēja aizsardzība | Termiskā aizsardzība pret pārkaršanu |  |  |  |
| **Obligātā komplektācija** |  |  |  |
|  | Aprīkots ar EUROPA tipa pievienojumu atbilstoši ISO 6150: 2018 | Iekļauts komplektā |  |  |  |
|  | Aprīkots ar riteņiem un rokturiem ērtai pārvietošanai | Iekļauts komplektā |  |  |  |

Attēlam ir informatīvs raksturs



1. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse) [↑](#footnote-ref-1)
2. AS “Sadales tīkls” materiālu kategorijas nosaukums un numurs [↑](#footnote-ref-2)
3. Ja Sabiedriskā pakalpojumu sniedzēja tehniskajā specifikācijā norādīts standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, Piegādātājs var piedāvāt atbilstību ekvivalentam standartam, kas atbilst tehniskās specifikācijas un tajā ietverto standartu prasībām, parametriem, un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto darbību un funkcionalitāti.

Ja Piegādātājs piedāvā ekvivalentu standartu, Piegādātājam jāpierāda tā ekvivalentums. Atzinumu vai vērtējumu var izsniegt tikai akreditētas atbilstības novērtēšanas institūcijas (laboratoriju/institūciju akreditējis viens no Eiropas Akreditācijas kooperācijas (EA) dalībniekiem ([http://www.european-accreditation.org/)](http://www.european-accreditation.org/%29)).
 [↑](#footnote-ref-3)