TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Nr. TS 1604.011 v1

Saspiestā gaisa vads rullī

| **Nr.** | **Apraksts** | **Minimālā tehniskā prasība** | **Piedāvātās preces konkrētais tehniskais apraksts** | **Avots[[1]](#footnote-1)** | **Piezīmes** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vispārīgā informācija** | | |  |  |  |
|  | Ražotājs (nosaukums, ražotnes atrašanās vieta). | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | 1604.011 Pneimatiskās šļūtenes turētājs, automātisks [[2]](#footnote-2) | Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu |  |  |  |
|  | Preces marķēšanai pielietotais EAN kods, ja precei tāds ir piešķirts | Norādīt vērtību |  |  |  |
|  | Norādīt vai, izmantojot EAN kodu, ražotājs piedāvā iespēju saņemt digitālu tehnisko informāciju par preci (tips, ražotājs, tehniskie parametri, lietošanas instrukcija u.c.) | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | Parauga piegādes laiks tehniskajai izvērtēšanai (pēc pieprasījuma), darba dienas | Norādīt vērtību |  |  |  |
| **Dokumentācija** | | |  |  |  |
|  | Iesniegts preces attēls, kurš atbilst sekojošām prasībām:   * ".jpg" vai “.jpeg” formātā; * izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix; * ir iespēja redzēt visu preci un izlasīt visus uzrakstus, marķējumus uz tā; * attēls nav papildināts ar reklāmu. | Atbilst |  |  |  |
|  | Oriģinālā lietošanas instrukcija sekojošās valodās | LV |  |  |  |
| **Vides nosacījumi** | | |  |  |  |
|  | Minimālā darba temperatūra | ≤ -5°C |  |  |  |
|  | Maksimālā darba temperatūra | ≥ +40°C |  |  |  |
| **Tehniskā informācija** | | |  |  |  |
|  | Gaisa šļūtenes diametrs | 12mm |  |  |  |
|  | Gaisa šļūtenes savienojumi | ½ " |  |  |  |
|  | Grozāms stiprināma pie sienas 180 grādu | Atbilst |  |  |  |
|  | Gaisa šļūtenes garums | ≥15m |  |  |  |
|  | Gaisa šļūtenes max darba spiediens | ≥16 bar |  |  |  |
|  | Automātiska gausa vada ievilkšana spolē | Atbilst |  |  |  |
| **Obligātā komplektācija** | | |  |  |  |
|  | Spoles stiprinājums pie sienas | Iekļauts |  |  |  |

Attēlam ir informatīvs raksturs



1. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse) [↑](#footnote-ref-1)
2. AS “Sadales tīkls” materiālu kategorijas nosaukums un numurs [↑](#footnote-ref-2)