TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Nr. TS\_1604.012 v1

1604.002 Gaisa kompresors 500 l

| **Nr.** | **Apraksts** | **Minimālā tehniskā prasība** | **Piedāvātās preces konkrētais tehniskais apraksts** | **Avots[[1]](#footnote-1)** | **Piezīmes** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vispārīgā informācija** |  |  |  |
|  | Ražotājs (nosaukums, atrašanās vieta). | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | 1604.012 Gaisa kompresors 500l[[2]](#footnote-2) | Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu |  |  |  |
|  | Preces marķēšanai pielietotais EAN kods, ja precei tāds ir piešķirts | Norādīt vērtību |  |  |  |
|  | Norādīt vai, izmantojot EAN kodu, ražotājs piedāvā iespēju saņemt digitālu tehnisko informāciju par preci (tips, ražotājs, tehniskie parametri, lietošanas instrukcija u.c.) | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | Parauga piegādes laiks tehniskajai izvērtēšanai (pēc pieprasījuma), darba dienas | Norādīt vērtību |  |  |  |
| **Standarti** |  |  |  |
|  | Atbilstība standartam EN 1012-1 Kompresori un vakuumsūkņi. Drošuma prasības. 1. Daļa: Gaisa kompresori | Atbilst |  |  |  |
|  | CE marķējums atbilstoši Eiropas regulai 2006/42/CE par mašīnām |  |  |  |  |
| **Dokumentācija** |  |  |  |
|  | Pielikumā, kā atsevišķs iesniegts iesniegts preces attēls, kurš atbilst sekojošām prasībām: * ".jpg" vai “.jpeg” formātā;
* izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix;
* ir iespēja redzēt visu produktu un izlasīt visus uzrakstus uz tā;
* attēls nav papildināts ar reklāmu.
 | Atbilst |  |  |  |
|  | Oriģinālā lietošanas instrukcija sekojošās valodās | LV  |  |  |  |
| **Tehniskā informācija** |  |  |  |
|  | Spriegums | 380 V |  |  |  |
|  | Elektrodzinēja jauda | ≥ 5.5 kW |  |  |  |
|  | Kompresora tips | Virzuļtipa ar siksnas pievadu |  |  |  |
|  | Kompresora cilindru skaits | ≥2 gab. |  |  |  |
|  | Spiedtvertnes tilpums | ≥ 500 l |  |  |  |
|  | Ražīgums | ≥ 880 l/min |  |  |  |
|  | Darba spiediena diapazons | ≥ 10 bar |  |  |  |
|  | Darba spiediena regulators | Atbilst |  |  |  |
|  | Drošības vārsts | Mehānisks |  |  |  |
|  | Elektrodzinēja aizsardzība | Termiskā aizsardzība pret pārkaršanu |  |  |  |
| **Obligātā komplektācija** |  |  |  |
|  | Aprīkots ar EUROPA tipa pievienojumu atbilstoši ISO 6150: 2018 | Iekļauts komplektā |  |  |  |

Attēlam ir informatīvs raksturs



1. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse) [↑](#footnote-ref-1)
2. AS “Sadales tīkls” materiālu kategorijas nosaukums un numurs [↑](#footnote-ref-2)