TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Nr. TS 1604.013 v1

Pneimo smērspiede 20 litru spainim

| **Nr.** | **Apraksts** | **Minimālā tehniskā prasība** | **Piedāvātās preces konkrētais tehniskais apraksts** | **Avots[[1]](#footnote-1)** | **Piezīmes** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vispārīgā informācija** | | |  |  |  |
|  | Ražotājs (nosaukums, ražotnes atrašanās vieta). | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | 1604.013 Smērspiede, pneimatiskā [[2]](#footnote-2) | Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu |  |  |  |
|  | Preces marķēšanai pielietotais EAN kods, ja precei tāds ir piešķirts | Norādīt vērtību |  |  |  |
|  | Norādīt vai, izmantojot EAN kodu, ražotājs piedāvā iespēju saņemt digitālu tehnisko informāciju par preci (tips, ražotājs, tehniskie parametri, lietošanas instrukcija u.c.) | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | Parauga piegādes laiks tehniskajai izvērtēšanai (pēc pieprasījuma), darba dienas | Norādīt vērtību |  |  |  |
| **Standarti** | | |  |  |  |
|  | Atbilstība standartam LVS EN 62841-2-2:2014, Ar elektromotoru darbināmi rokas darbarīki, transportējami darbarīki un dārza tehnika. Drošums. 2-2.daļa: Īpašās prasības rokas skrūvgriežiem un trieciendarbības uzgriežņu atslēgām | Atbilst |  |  |  |
|  | Atbilsts Eiropas savienības direktīvai 2014/30/ES, Par elektromagnētisko savietojamību | Atbilst |  |  |  |
|  | Atbilsts Eiropas savienības direktīvai 2011/65/ES, Par bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektromehāniskās iekārtās | Atbilst |  |  |  |
| **Dokumentācija** | | |  |  |  |
|  | Iesniegts preces attēls, kurš atbilst sekojošām prasībām:   * ".jpg" vai “.jpeg” formātā; * izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix; * ir iespēja redzēt visu preci un izlasīt visus uzrakstus, marķējumus uz tā; * attēls nav papildināts ar reklāmu. | Atbilst |  |  |  |
|  | Oriģinālā lietošanas instrukcija sekojošās valodās | LV |  |  |  |
| **Tehniskā informācija** | | |  |  |  |
|  | Pneimatiskais smērvielu sūknis 20-30kg spainim, | Atbilst |  |  |  |
|  | Iekšējais membrānas diametrs - 285mm | Atbilst |  |  |  |
|  | Ārējais stiprinājums - 310mm, | Atbilst |  |  |  |
|  | Darba gaisa spiediens: 3 – 8 bar | Atbilst |  |  |  |
|  | Pneimo sūkņa spēka attiecība (ražīgums) 50:1 | Atbilst |  |  |  |
|  | Šļūtene 1/4″ 4m., 400bar | Atbilst |  |  |  |
| **Obligātā komplektācija** | | |  |  |  |
|  | Ratiņi ar rokturi | Iekļauta komplektā |  |  |  |
|  | Pistole ar kustīgu savienojumu | Iekļauta komplektā |  |  |  |
|  | Vāks ar membrānu un reduktoru | Iekļauta komplektā |  |  |  |

Attēlam ir informatīvs raksturs



1. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse) [↑](#footnote-ref-1)
2. AS “Sadales tīkls” materiālu kategorijas nosaukums un numurs [↑](#footnote-ref-2)