TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Nr. TS\_1606.4xx v1

Skrūvgrieža uzgalis Pozidrive (PZ)

| **Nr.** | **Apraksts** | **Minimālā tehniskā prasība** | **Piedāvātā produkta konkrētais tehniskais apraksts** | **Avots[[1]](#footnote-1)**  | **Piezīmes** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vispārīgā informācija** |  |  |  |  |
|  | Ražotājs (ražotāja nosaukums un ražotājvalsts) | Norādīt informāciju  |  |  |  |
|  | Nr. 1606.401 Skrūvgrieža uzgalis Pozidrive PZ0 [[2]](#footnote-2) | Tipa apzīmējums [[3]](#footnote-3) |  |  |  |
|  | Nr. 1606.402 Skrūvgrieža uzgalis Pozidrive PZ1 | Tipa apzīmējums  |  |  |  |
|  | Nr. 1606.403 Skrūvgrieža uzgalis Pozidrive PZ2 | Tipa apzīmējums  |  |  |  |
|  | Nr. 1606.404 Skrūvgrieža uzgalis Pozidrive PZ3 | Tipa apzīmējums  |  |  |  |
|  | Preces marķēšanai pielietotais EAN kods, ja precei tāds ir piešķirts | Norādīt vērtību |  |  |  |
|  | Norādīt vai, izmantojot EAN kodu, ražotājs piedāvā iespēju saņemt digitālu tehnisko informāciju par preci (tips, ražotājs, tehniskie parametri, lietošanas instrukcija u.c.) | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | Parauga piegādes laiks tehniskajai izvērtēšanai (pēc pieprasījuma), darba dienas | Norādīt vērtību |  |  |  |
| **Standarti** |  |  |  |  |
|  | Atbilstība rūpnīcas kvalitātes un vadības standartam ISO 9001 | Atbilst |  |  |  |
|  | Atbilstība standartam ISO 1173 Assembly tools for screws and nuts - Drive ends for hand- and machine-operated screwdriver bits and connecting parts -Dimensions, torque testing | Atbilst |  |  |  |
|  | Atbilstība standartam ISO 2351-2 Assembly tools for screws and nuts - Machine-operated screwdriver bits - Part 2: Screwdriver bits for cross-recessed head screws | Atbilst |  |  |  |
| **Dokumentācija** |  |  |  |  |
|  | Pielikumā, kā atsevišķs fails iesniegts preces attēls, kurš atbilst sekojošām prasībām: * ".jpg" vai “.jpeg” formātā;
* izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix;
* ir iespēja redzēt visu produktu un izlasīt visus uzrakstus uz tā;
* attēls nav papildināts ar reklāmu.
 | Atbilst |  |  |  |
| **Tehniskā informācija** |  |  |  |  |
|  | Triecienizturīgs, rūdīts hroma vanādija molibdēna tērauds | Atbilst |  |  |  |
|  | Stiprinājuma vietas ārējais izmērs ¼”, stiprinājuma veids sešstūra (heksagonāls) | Atbilst |  |  |  |
|  | Uzgaļa garums, mm | 50 |  |  |  |
|  | Paredzēts lietošanai rokas un elektriskajiem instrumentiem | Atbilst |  |  |  |

Attēlam ir informatīvs raksturs



1. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse) [↑](#footnote-ref-1)
2. AS “Sadales tīkls” materiālu kategorijas nosaukums un numurs [↑](#footnote-ref-2)
3. Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu (modeļa nosaukums) [↑](#footnote-ref-3)