TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Nr. TS 1607.009 v1

Sprūdatslēga elektromontāžas dubultā gala 19/24

| **Nr.** | **Apraksts** | **Minimālā tehniskā prasība** | **Piedāvātās preces konkrētais tehniskais apraksts** | **Avots[[1]](#footnote-1)** | **Piezīmes** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Vispārīgā informācija** |  |  |  |  |
|  | Ražotājs (nosaukums, atrašanās vieta) | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | 1607.009 Sprūdatslēga elektromontāžas dubultā gala 19/24 [[2]](#footnote-2) | Tipa apzīmējums [[3]](#footnote-3) |  |  |  |
|  | Preces marķēšanai pielietotais EAN kods, ja precei tāds ir piešķirts | Norādīt vērtību |  |  |  |
|  | Norādīt vai, izmantojot EAN kodu, ražotājs piedāvā iespēju saņemt digitālu tehnisko informāciju par preci (tips, ražotājs, tehniskie parametri, lietošanas instrukcija u.c.) | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | Parauga piegāde laiks tehniskajai izvērtēšanai (pēc pieprasījuma), darba dienas | Norādīt vērtību |  |  |  |
|  | **Standarti** |  |  |  |  |
|  | Atbilstība rūpnīcas kvalitātes un vadības standartam ISO 9001 | Atbilst |  |  |  |
|  | **Dokumentācija** |  |  |  |  |
|  | Pielikumā, kā atsevišķs fails iesniegts preces attēls, kurš atbilst sekojošām prasībām: * ".jpg" vai “.jpeg” formātā
* izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix
* ir iespēja redzēt visu preci un izlasīt visus uzrakstus, marķējumus uz tā
* attēls nav papildināts ar reklāmu
 | Atbilst |  |  |  |
|  | Oriģinālā lietošanas instrukcija sekojošās valodās | LV vai EN |  |  |  |
|  | **Vides nosacījumi** |  |  |  |  |
|  | Minimālā darba temperatūra  | ≤ -20°C |  |  |  |
|  | Maksimālā darba temperatūra  | ≥ +30°C |  |  |  |
|  | **Tehniskā informācija** |  |  |  |  |
|  | Korpuss izgatavots no hroma vanādija tērauda | Atbilst |  |  |  |
|  | Dubultā muciņa | Atbilst |  |  |  |
|  | Sprūdrata mehānisms | Atbilst |  |  |  |
|  | **Konstrukcija** |  |  |  |  |
|  | Atslēgas dubultās muciņas izmēri: |  |  |  |  |
| 12.1. | Divpadsmit stūru muciņa | 19 mm |  |  |  |
| 12.2. | Divpadsmit stūru muciņa | 24 mm |  |  |  |
|  | Garums | 0.3÷0.4 m |  |  |  |
|  | Svars | ≤ 0.8kg |  |  |  |
|  | Sprūdrata mehānisma rotācijas virziena maiņa | Atbilst |  |  |  |
|  | Ergonomisks rokturis ar pretslīdes pārklājumu | Atbilst |  |  |  |

Attēlam ir informatīvs raksturs



1. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse) [↑](#footnote-ref-1)
2. AS “Sadales tīkls” materiālu kategorijas nosaukums un numurs [↑](#footnote-ref-2)
3. Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu (modeļa nosaukums) [↑](#footnote-ref-3)