TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Nr. TS 1607.010 v1

Sprūdatslēga kombinētā, komplekts

| **Nr.** | **Apraksts** | **Minimālā tehniskā prasība[[1]](#footnote-1)** | **Piedāvātās preces konkrētais tehniskais apraksts** | **Avots[[2]](#footnote-2)** | **Piezīmes** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vispārīgā informācija** | | |  |  |  |
|  | Ražotājs (nosaukums, atrašanās vieta). | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | 1607.010 Sprūdatslēga kombinētā, komplekts [[3]](#footnote-3) | Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu |  |  |  |
|  | Preces marķēšanai pielietotais EAN kods, ja precei tāds ir piešķirts | Norādīt vērtību |  |  |  |
|  | Norādīt vai, izmantojot EAN kodu, ražotājs piedāvā iespēju saņemt digitālu tehnisko informāciju par preci (tips, ražotājs, tehniskie parametri, lietošanas instrukcija u.c.) | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | Parauga piegādes laiks tehniskajai izvērtēšanai (pēc pieprasījuma), darba dienas | Norādīt vērtību |  |  |  |
| **Standarti** | | |  |  |  |
|  | Atbilstība standartam ISO 3318:2016 Assembly tools for screws and nuts Open-ended wrenches, box wrenches and combination wrenches Maximum widths of heads vai ekvivalents | Atbilst |  |  |  |
| **Dokumentācija** | | |  |  |  |
|  | Pielikumā, kā atsevišķs fails Iesniegts preces attēls, kurš atbilst sekojošām prasībām:   * ".jpg" vai “.jpeg” formātā; * izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix; * ir iespēja redzēt visu produktu un izlasīt visus uzrakstus uz tā; * attēls nav papildināts ar reklāmu. | Atbilst |  |  |  |
| **Tehniskā informācija** | | |  |  |  |
|  | Korpuss izgatavots no hroma vanādija tērauda | Atbilst |  |  |  |
|  | Radziņa tipa atslēga vienā galā | Atbilst |  |  |  |
|  | Divpadsmit stūru zvaigzne ar sprūdrata mehānismu otrā galā | Atbilst |  |  |  |
| **Konstrukcija** | | |  |  |  |
|  | Radziņa tipa atslēga minimālā komplektācija | 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19mm |  |  |  |
|  | Divpadsmit stūru zvaigzne minimālā komplektācija | 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19mm |  |  |  |
|  | Vienvirziena sprūdrata mehānisms | Atbilst |  |  |  |
|  | Atslēgas darba gali nav novirzīti | Atbilst |  |  |  |
|  | Atslēgas ievietotas kopējā ietvarā ar individuālām fiksācijas ligzdām | Atbilst |  |  |  |
|  | Individuālas visu elementu fiksācijas vietas | Atbilst |  |  |  |

Attēlam ir informatīvs raksturs



1. Ja norādīta vērtība, piedāvājums var būt ar norādīto vērtību vai augstāku (labāku). Ja pie vērtības norādīts simbols ">, <" vai "≥, ≤", piedāvājuma konkrētai vērtībai jābūt, ievērojot simbola nozīmi, ja norādīts vērtību diapazons "–", jānodrošina, lai piedāvājums nosedz visu prasīto vērtību diapazonu, taču tas var pārsniegt mazāko un/vai lielāko norādītā diapazona vērtību, ja norādīta vērtību robeža "÷", jānodrošina, lai piedāvājums atbilstu kādai no vērtību robežās esošai vērtībai, nepārsniedzot zemāko vai augstāko norādītā diapazona vērtību [↑](#footnote-ref-1)
2. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse) [↑](#footnote-ref-2)
3. AS “Sadales tīkls” materiālu kategorijas nosaukums un numurs [↑](#footnote-ref-3)