TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Nr. TS 1607.011 v1

Kombinētā atslēga, sešstūra 6/8

| **Nr.** | **Apraksts** | **Minimālā tehniskā prasība** | **Piedāvātās preces konkrētais tehniskais apraksts** | **Avots[[1]](#footnote-1)** | **Piezīmes** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vispārīgā informācija** | | |  |  |  |
|  | Ražotājs (nosaukums, atrašanās vieta). | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | 1607.011 Kombinētā atslēga, sešstūra 6/8 [[2]](#footnote-2) | Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu |  |  |  |
|  | Preces marķēšanai pielietotais EAN kods, ja precei tāds ir piešķirts | Norādīt vērtību |  |  |  |
|  | Norādīt vai, izmantojot EAN kodu, ražotājs piedāvā iespēju saņemt digitālu tehnisko informāciju par preci (tips, ražotājs, tehniskie parametri, lietošanas instrukcija u.c.) | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | Parauga piegādes laiks tehniskajai izvērtēšanai (pēc pieprasījuma), darba dienas | Norādīt vērtību |  |  |  |
| **Standarti** | | |  |  |  |
|  | Atbilstība rūpnīcas kvalitātes un vadības standartam ISO 9001 | Atbilst |  |  |  |
| **Dokumentācija** | | |  |  |  |
|  | Pielikumā, kā atsevišķs fails iesniegts preces attēls, kurš atbilst sekojošām prasībām:   * ".jpg" vai “.jpeg” formātā; * izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix; * ir iespēja redzēt visu produktu un izlasīt visus uzrakstus uz tā; * attēls nav papildināts ar reklāmu. | Atbilst |  |  |  |
| **Vides nosacījumi** | | |  |  |  |
|  | Minimālā darba temperatūra | ≤ -25°C |  |  |  |
|  | Maksimālā darba temperatūra | ≥ +60°C |  |  |  |
| **Tehniskā informācija** | | |  |  |  |
|  | Seškantes izmērs | 6mm un 8 mm |  |  |  |
|  | Dinamometriskās atslēgas pievienojums (kvadrāta) | ½” |  |  |  |
|  | Kopējais garums | 300-350mm |  |  |  |
|  | Roktura platums | 105-125mm |  |  |  |
|  | Svars | 0.035-0.4kg |  |  |  |
| **Konstrukcija** | | |  |  |  |
|  | Izgatavots no hroma vanādija tērauda | Atbilst |  |  |  |
|  | Izmēri milimetros | Atbilst |  |  |  |
|  | Seškantes stiprinājums rokturī | Ar fiksatoru |  |  |  |

Attēlam ir informatīvs raksturs



1. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse) [↑](#footnote-ref-1)
2. AS “Sadales tīkls” materiālu kategorijas nosaukums un numurs [↑](#footnote-ref-2)