TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Nr. TS\_1607.012 v1

Heksagenālā atslēga (sešskaldņu atslēga) ar T veida rokturi, 5mm

| Nr. | Apraksts | Minimālā tehniskā prasība | Piedāvātās preces konkrētais tehniskais apraksts | Avots[[1]](#footnote-1) | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vispārīgā informācija |  |  |  |
|  | Ražotājs (nosaukums, atrašanās vieta). | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | 1607.012 Heksagenālā atslēga (sešskaldņu atslēga) ar T veida rokturi, 5mm [[2]](#footnote-2) | Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu |  |  |  |
|  | Parauga piegādes laiks tehniskajai izvērtēšanai (pēc pieprasījuma), darba dienas | Norādīt vērtību |  |  |  |
| Standarti |  |  |  |
|  | Atbilstība standartam: ISO 2936:2014 Assembly tools for screws and nuts -- Hexagon socket screw keys | Atbilst |  |  |  |
| Dokumentācija |  |  |  |
|  | Iesniegts preces attēls, kurš atbilst sekojošām prasībām: * ".jpg" vai “.jpeg” formātā;
* izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix;
* ir iespēja redzēt visu produktu un izlasīt visus uzrakstus uz tā;
* attēls nav papildināts ar reklāmu.
 | Atbilst |  |  |  |
| Izmēri |  |  |  |
|  | Heksagenālā atslēgas izmērs  | 5 mm |  |  |  |
|  | Atslēgas roktura garums (b) | 80-120 mm |  |  |  |
|  | Atslēgas pagarinājuma garums(a) | 100-150 mm |  |  |  |
|  | Atslēgas roktura biezums (c) | 30-46 mm |  |  |  |
| Konstrukcija |  |  |  |
|  | Izgatavots no hroma vanādija (chrome vanadium | Atbilst |  |  |  |

Attēlam ir informatīvs raksturs



1. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse) [↑](#footnote-ref-1)
2. AS “Sadales tīkls” materiālu kategorijas nosaukums un numurs [↑](#footnote-ref-2)